Bei Stoffen, die für die Beförderung stabilisiert werden müssen, und bei denen die SAPT höchstens dem in 2.4.2.5.2 vorgeschriebenen Wert entspricht, gelten nach 3.1.2.6 zusätzlich die Sondervorschrift 386 in Kapitel 3.3 und die Vorschriften in 7.1.5.

Diesem Stoff wurde daher für die Datenbank GEFAHRGUT zusätzlich zu den Angaben in der Gefahrgutliste der UN-Modellvorschriften die o. g. Sondervorschrift 386 zugeordnet.