Laut Sondervorschrift 252 unterliegt dieser Stoff nicht den UN-Modellvorschriften, wenn das Ammoniumnitrat unter allen Beförderungsbedingungen gelöst bleibt und die Lösung nicht mehr als 0,2 % brennbare Stoffe enthält.