Laut Sondervorschrift 238, Buchstabe (b) unterliegen auslaufsicherer Batterien nicht den UN-Modellvorschriften, wenn bei einer Temperatur von 55 °C im Falle eines Gehäusebruchs oder eines Risses im Gehäuse der Elektrolyt nicht austritt, keine freie Flüssigkeit vorhanden ist, die austreten kann, und die Pole der Batterien in versandfertiger Verpackung gegen Kurzschluss geschützt sind.