Dieser Stoff der Verpackungsgruppe I darf nach 4.2.1.19 der UN-Modellvorschriften nicht in ortsbeweglichen Tanks in geschmolzenem Zustand befördert oder zur Beförderung aufgegeben werden, da sich die zugeordnete Tankanweisung in Spalte 10 der Gefahrgutliste nicht auf eine Beförderung des Stoffes über seinem Schmelzpunkt bezieht. 

Für diesen Stoff ist die Beförderung in geschmolzenem Zustand daher verboten.