Dieser Stoff ist zweimal in den UN-Modellvorschriften in 2.4.2.3.2.3 "List of currently assigned self-reactive substances in packagings" mit jeweils unterschiedlichem Namen und unterschiedlichen Kontroll- und Notfalltemperaturen aufgeführt:

2-(2-HYDROXYETHOXY)-1-(PYRROLIDIN-1-YL)BENZENE-4-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE
Kontrolltemperatur: +45 °C 
Notfalltemperatur: +50 °C

3-(2-HYDROXYETHOXY)-4-(PYRROLIDIN-1-YL)BENZENE DIAZONIUM ZINC CHLORIDE
Kontrolltemperatur: +40 °C 
Notfalltemperatur: +45 °C

Die weiteren Bedingungen für den Transport in Verpackungen sind identisch.

Der erste Eintrag ist in der Datenbank GEFAHRGUT unter der BAM-Nummer 5341 aufgeführt, der zweite unter der BAM-Nummer 2481. Der Anwender ist verantwortlich für die Auswahl des korrekten Eintrages für den Transport.

Die BAM empfiehlt im Zweifelsfall eine Zuordnung zum Eintrag in der Tabelle in 2.4.2.3.2.3 mit der niederigeren Kontroll- und Notfalltemperatur (BAM-Nr. 2481).