Siehe Bemerkung 1) zur Tabelle in 2.5.3.2.4:
"Diluent type B may always be replaced by diluent type A. The boiling point of diluent type B should be at least 60 °C higher than the SADT of the organic peroxide."

Anmerkung: Diese Bemerkung gilt nur für die Beförderung organischer Peroxide in Verpackungen!