Nach neuen Erkenntnissen [hier: Anhang VI der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP-Verordnung)] hat der Stoff zusätzlich giftige Eigenschaften (Acute Tox. 3). In 2.0.0.2 der UN-Modellvorschriften ist geregelt, dass ein in der Gefahrgutliste in Kapitel 3.2 namentlich genannter Stoff, der die Klassifizierungskriterien einer in der Liste nicht ausgewiesenen Klasse oder Unterklasse erfüllt, mit Genehmigung der zuständigen Behörde wie folgt versendet werden darf:

- unter der am besten geeigneten Gattungs- oder "Nicht Anderweitig Genannt" (N.A.G.)-Eintragung, die alle Gefahren widerspiegelt, oder

- unter derselben UN-Nummer und demselben richtigen technischen Namen, jedoch mit zusätzlichen Angaben zur Gefahr, die erforderlich sind, um die weitere(n) Zusatzgefahr(en) abzubilden [...], vorausgesetzt, die Klasse der Hauptgefahr bleibt unverändert und alle übrigen Beförderungsvorschriften [...], die normalerweise für Stoffe mit einer solchen Gefahrenkombination anwendbar wären, sind dieselben wie die für den aufgeführten Stoff.

Die o. a. Möglichkeiten sind jedoch nicht obligatorisch, sondern alternativ wählbar. Da sich durch die Zusatzgefahr der Klasse 6.1 jedoch die Beförderungsbedingen ändern würden (höhere Anforderungen der UN-Nr. 1992 VG I), stünde hier nur die erste Variante zur Verfügung.

Der Absender darf den Stoff auch unter der UN-Nummer und Benennung des namentlich genannten Stoffes befördern, ohne die zusätzlichen Gefahr(en) anzugeben.