Die Beförderung dieses Stoffes ist nur in Tanks zulässig.
Die Einstufung der BAM als schwach giftig ist konservativ und basiert u.a. auf Angaben in Sicherheitsdatenblättern. Sollten dem Anwender Daten vorliegen, dass der Stoff nicht giftig im Sinne des Gefahrgutrechts ist, kann er den Stoff entsprechend klassifizieren.