Dieser Stoff ist in der Tankanweisung T23 in 4.2.5.2.6 der UN-Modellvorschriften aufgeführt.

Da der Stoff auch namentlich in der Tabelle in 2.5.3.2.4 aufgeführt ist, darf er unter der dort genannten UN-Nummer 3109 in Verpackungen auch ohne Temperaturkontrolle befördert werden. Hierfür existiert eine zweite BAM-Nummer 10146.