Siehe Bemerkungen 13), 16) und 19) zur Tabelle in 2.5.3.2.4:

13) "CORROSIVE" subsidiary hazard label required (Model No 8, see 5.2.2.2.2).

16) Peroxyacetic acid formulations which fulfil the criteria of 2.5.3.3.2 (f).

19) Mixtures with hydrogen peroxide, water and acid(s).