Siehe Bemerkungen 1) und 3) zur Tabelle in 2.5.3.2.4:

1) Diluent type B may always be replaced by diluent type A. The boiling point of diluent type B should be at least 60 °C higher than the SADT of the organic peroxide.

Anmerkung: Diese Bemerkung gilt nur für die Beförderung organischer Peroxide in Verpackungen!

3) "EXPLOSIVE" subsidiary hazard label required (Model No.1, see 5.2.2.2.2).