Aluminiumkrätze ist dieser UN-Nr. zuzuordnen, wenn dieses Gut den Grenzwert für die Gasbildung von 1 Liter je kg Masse in einer Stunde gemäß Absatz 2.4.4.2 der UN-Modellvorschriften nicht überschreitet.