Siehe Bemerkung 29) zur Tabelle in 2.5.3.2.4:
"Not subject to the requirements of these Model Regulations for Division 5.2."

Die gewählte Klassifizierung gilt nur für Verpackungen, nicht für andere Umschließungsarten (wie z. B. Großpackmittel oder Tanks). Für die Beförderung des Stoffes in dem angegeben Konzentrationsbereich in Großpackmitteln und Tanks existiert eine weitere BAM-Nr. 12264, die der UN-Nr. 3110 zugeordnet ist.