Die Beförderung dieses Stoffes ist nur in Tanks zulässig.
Bitte Sondervorschrift 252 beachten: Die Lösung muss mindestens 7 % Wasser und darf höchstens 0,2 % brennbare Stoffe enthalten. Der Anteil an Chlorid-Ionen darf nicht mehr als 0.02 % betragen.