Dieser Stoff ist in der Tankanweisung T23 in 4.2.5.2.6 der UN-Modellvorschriften aufgeführt.

Der Transport von Peroxyessigsäure, Typ F in Verpackungen ist unter der UN-Nr. 3109 unter den BAM-Nrn. 6716 und 9023 möglich.

Siehe Bemerkung d) in 4.2.5.2.6, Tankanweisung T23:
d = "Formulation derived from distillation of peroxyacetic acid originating from peroxyacetic acid in concentration of not more than 41% with water, total active oxygen (peroxyacetic acid+H2O2) <= 9.5%, which fulfils the criteria of 2.5.3.3.2 (f). "CORROSIVE" subsidiary hazard placard required (Model No 8, see 5.2.2.2.2)."