Dieser Stoff ist in der Tankanweisung T23 in 4.2.5.2.6 der UN-Modellvorschriften aufgeführt. 

Da der Stoff auch namentlich in der Tabelle in 2.5.3.2.4 aufgeführt ist, darf er bis zu einer Konzentration von 37 % unter der dort genannten UN-Nummer 3109 in Verpackungen auch ohne Temperaturkontrolle befördert werden. Hierfür existiert eine zweite BAM-Nummer 12456.