	Überwachungsprotokoll nach BAM-GGR 001
Flexible IBC
	



	Überwachungsprotokoll Nr.
	     

	zu Überwachungsbericht Nr.
	     



	1 Beurteilung der Eigenüberwachung des Unternehmens durch den Begutachter
(Prüfungen und Prüffrequenzen nach BAM-GGR 001)

	Die Dokumentation der Eigenüberwachung wurde stichprobenweise geprüft:

	Bauart(en)/
Zulassungsscheinnummer(n):
	     

	Produktionszeitraum/-räume:
	     

	Prüfungen
	Prüfhäufigkeit
	Bewertung

	
	Mindestens
	Ist
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Werkstoffe, d.h. Kunststoffgranulat
	1/Lieferung
	     
	     
	|_|

	nur bei Fremdbezug:
Fertig- und Halbfabrikate, z.B. Folien
	1/Lieferung
	     
	     
	|_|

	Abmessungen
(z.B. Funktionsmaße, Materialstärke)
	1/250 oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	visuelle Prüfungena
(z.B. Verbindungen, Nähte, Innenraum)
	jeder
	     
	      
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Dichtungen/Verschlüsse/Ventile
(korrekte Montage und Funktion)
	1/250 oder
1/Los
	     
	      
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Kennzeichen
(Richtigkeit, Lesbarkeit, Dauerhaftigkeit)
	1/1000 oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Fallprüfungb
	1/1000 oder
1/Jahr
	     
	      
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Hebeprüfung von oben
	1/1000 oder
1/Jahr
	     
	      
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Kippfallprüfung
	1/1000 oder
1/Jahr
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Aufrichtprüfung
	1/1000 oder
1/Jahr
	     
	      
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Erläuterungen:
a = Prüfung der Umhüllung auf Fehler, insbesondere solche, die den Behälter beschädigen könnten, sowie der Befestigungselemente (Nähte, Verbindungen etc.)
b = es zählen auch Prüfungen im Rahmen einer zusätzlichen Baumusterprüfung bei Zulassungsänderungen

	Kommentar:      

	2 Prüfungen (nach ADR) durch das Unternehmen im Beisein des Begutachters

	|_| Prüfungen (nach ADR) erfolgen ganz oder teilweise durch eine externe Stelle (bitte 2.1a ausfüllen)

	2.1 Prüfeinrichtungen und Mess-/Prüfmittel für die internen Prüfungen (nach ADR)

	Gab es Änderungen an den Prüfeinrichtungen seit der letzten ÜWB?
	|_| ja
	|_| nein

	Kommentar:      

	Bewertung der …
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Prüfeinrichtungen (Vorhandensein und Eignung)
	      
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Mess-/Prüfmittel (Vorhandensein und Eignung [Art und Kalibrierbereich])
	      
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Kommentar:      

	2.1a externe Prüfungen (nach ADR), falls zutreffend

	Welche externe Stelle (Name, Ort) führt Prüfungen (nach ADR) für das Unternehmen durch?

	     

	Ist die externe Stelle im anerkannten QSP benannt?
	|_| nein
	|_| ja

	Kommentar:      

	[bookmark: _Hlk521516418]2.2 Hebeprüfung von oben

	Prüfung intern im Rahmen der Überwachungsbegehung (ÜWB)
	|_|

	Prüfung extern (siehe 2.1a), siehe Prüfbericht Nr.:      
	|_|

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung seit der letzten ÜWB überarbeitet?
	|_| ja
	|_| nein

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung im Rahmen der ÜWB eingehalten?
	|_| nein
	|_| ja

	
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Prüfmasse / kg (≥ 6 hzBrM)
	≥	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	[bookmark: _Hlk521516480]Erläuterung: hzBrM = höchstzulässige Bruttomasse

	Haltezeit / min
	≥ 5
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Füllgutaustritt
	nein
	     
	     
(nur 3)
	|_|

	Beschädigungen
	nein
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	UN-Kennzeichen
bzw. Bauart/en
	     

	Anzahl und Herkunft der Muster

	   Stück aus der laufenden Produktion/Qualitätskontrolle,
   Stück Rückstellmuster,    Stück aus dem Lager

	Kommentar:      

	2.3 Fallprüfung

	Prüfung intern im Rahmen der Überwachungsbegehung (ÜWB)
	|_|

	Prüfung extern (siehe 2.1a), siehe Prüfbericht Nr.:      
	|_|

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung seit der letzten ÜWB überarbeitet?
	|_| ja
	|_| nein

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung im Rahmen der ÜWB eingehalten?
	|_| nein
	|_| ja

	
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Prüfmasse / kg (≥ 1 hzBrM)
	≥	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Erläuterung: hzBrM = höchstzulässige Bruttomasse

	Füllgut
	     
	     
	     
(nur 0, 1)
	|_|

	Schüttwinkel / °
	≤	     
	     
	     
(nur 0, 1)
	|_|

	Schüttdichte / kg/m³
	≥	     
	     
	     
(nur 0, 1)
	|_|

	Korngröße / mm
	≤	     
	     
	     
(nur 0, 1)
	|_|

	Fallhöhe / m
	≥	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Fallausrichtung
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Füllgutaustritt
	nein
	     
	     
(nur 3)
	|_|

	|_| Güter der Klasse 1
	→ kein Riss
	     
	     
(nur 0, 3)
	|_|

	Beschädigungen
	nein
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Haltezeit nach Anheben / min
	≥ 5
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	UN-Kennzeichen
bzw. Bauart/en
	     

	Anzahl und Herkunft der Muster

	   Stück aus der laufenden Produktion/Qualitätskontrolle,
   Stück Rückstellmuster,    Stück aus dem Lager

	Kommentar:      

	2.4 Kippfallprüfung

	Prüfung intern im Rahmen der Überwachungsbegehung (ÜWB)
	|_|

	Prüfung extern (siehe 2.1a), siehe Prüfbericht Nr.:      
	|_|

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung seit der letzten ÜWB überarbeitet?
	|_| ja
	|_| nein

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung im Rahmen der ÜWB eingehalten?
	|_| nein
	|_| ja

	
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Prüfmasse / kg (≥ 1 hzBrM)
	≥	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Erläuterung: hzBrM = höchstzulässige Bruttomasse

	Füllgrad / %
	≥ 95
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Kippfallhöhe / m
	≥	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Füllgutaustritt
	nein
	     
	     
(nur 3)
	|_|

	UN-Kennzeichen
bzw. Bauart/en
	     

	Anzahl und Herkunft der Muster

	   Stück aus der laufenden Produktion/Qualitätskontrolle,
   Stück Rückstellmuster,    Stück aus dem Lager

	Kommentar:      

	2.5 Aufrichtprüfung

	Prüfung intern im Rahmen der Überwachungsbegehung (ÜWB)
	|_|

	Prüfung extern (siehe 2.1a), siehe Prüfbericht Nr.:      
	|_|

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung seit der letzten ÜWB überarbeitet?
	|_| ja
	|_| nein

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung im Rahmen der ÜWB eingehalten?
	|_| nein
	|_| ja

	
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Prüfmasse / kg (≥ 1 hzBrM)
	≥	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Erläuterung: hzBrM = höchstzulässige Bruttomasse

	Füllgrad / %
	≥ 95
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Hebegeschwindigkeit / m/s
	≥ 0,1
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Beschädigungen
	nein
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	UN-Kennzeichen
bzw. Bauart/en
	     

	Anzahl und Herkunft der Muster

	   Stück aus der laufenden Produktion/Qualitätskontrolle,
   Stück Rückstellmuster,    Stück aus dem Lager

	Kommentar:      

	3 Überprüfung der Bauartkonformität durch den Begutachter (für eine Bauart)

	3.1 UN-Kennzeichen (ggf. auch Zulassungsscheinvorgaben beachten)
	Bewertung

	(alternativ können Fotos eingereicht werden, die Schrifthöhe ist anzugeben)
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Grundkennzeichen
	Siehe Foto
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	   Schrifthöhe / mm
	     
	     
(nur 1)
	|_|

	Kommentar:      

	Foto der UN-Kennzeichen

	
Hinweis: Fotos müssen vor dem Einfügen auf den relevanten Bereich zugeschnitten sein, da dies in der Mustervorlage nicht möglich ist. Gerne können je nach Bauart zusätzliche Fotos vom Stapellastpiktogramm, Datumsuhr, Unterbodenkennzeichen etc. eingefügt werden.

	3.2 Überprüfung der Spezifikation der Bauart
(z.B. Design (lt. technischer Zeichnung mit Angabe der Zeichnungsnr. inkl. Revisionsdatum/-stand), Materialname und -eigenschaften, Verschluss, Abmessungen inkl. Toleranzen, Gewicht)

	Geprüftes Merkmal
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	lt. Zulassungsunterlagen
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Design
Zeichnungs-/Mustervergleich
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	weitere verwendete Unterlagen:

	Zulassungsschein Nr. inkl. Revisionsdatum/-stand
	     

	ggf. Prüfbericht Nr.
	     

	Kommentar:      

	Welche Dokumentation, z.B. eine Verpackungs- oder Verschließanweisung, wird den Benutzern dieser Bauart vom Unternehmen zur Verfügung gestellt?

	Beschreibung:      



	
[bookmark: _Hlk184990475]0 = nicht anwendbar, 1 = geringfügige Abweichung, 2 = schwerwiegende Abweichung, 
3 = sicherheitsrelevante Abweichung | Empfehlungen können immer im Kommentarfeld ergänzt werden	
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