	Überwachungsprotokoll nach BAM-GGR 001
Starre Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC
	



	Überwachungsprotokoll Nr.
	     

	zu Überwachungsbericht Nr.
	     



	1 Beurteilung der Eigenüberwachung des Unternehmens durch den Begutachter
(Prüfungen und Prüffrequenzen nach BAM-GGR 001)

	Die Dokumentation der Eigenüberwachung wurde stichprobenweise geprüft:

	Bauart(en)/
Zulassungsscheinnummer(n):
	     

	Produktionszeitraum/-räume:
	     

	Prüfungen
	Prüfhäufigkeit
	Bewertung

	
	Mindestens
	Ist
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Werkstoffe, d.h. Kunststoffrohmaterial
	1/Lieferung
	     
	     
	|_|

	nur bei Fremdbezug:
Fertig- und Halbfabrikate, z.B. Verschlüsse
	1/Lieferung
	     
	     
	|_|

	Abmessungen
(z.B. Funktionsmaße, Materialstärke)
	1/(8 h) oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	korrekter Zusammenbaua,b
	1/(8 h) oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	visuelle Prüfungena,b
(z.B. Verbindungen, Nähte, Innenraum)
	1/(8 h) oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Mindestwanddicke
(bei Kombinations-IBC: nur Innenbehälter)
	1/(8 h) oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	nur bei Kombinations-IBC:
Masse des Innenbehälters
	1/(8 h) oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	nur bei Kombinations-IBC:
Kennzeichen des Innenbehälters
(Richtigkeit, Lesbarkeit, Dauerhaftigkeit)b
	1/(8 h) oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Kennzeichen
(Richtigkeit, Lesbarkeit, Dauerhaftigkeit)b
	jeder
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	nur bei Codierung 21 oder 31:
Dichtheitsprüfung laufende Fertigungb
	jeder
	     
	     
	|_|

	nur bei Codierung 21 oder 31:
Dichtheitsprüfung nach 6.5.4.4.2 ADRb,c
	1/Monat oder
Befreitd
	     
	     
	|_|

	nur bei flüssigen Füllgütern:
hydraulische Innendruckprüfungf
	1/7500e oder
1/Jahr
	     
	     
	|_|

	einwandfreie Funktion der Bedienungsausrüstungb,g
	jeder
	     
	     
	|_|

	Erläuterungen:
a = Prüfung der äußeren Umhüllung auf Fehler, insbesondere solche, die den Behälter beschädigen könnten, sowie der Befestigungselemente (Schweißnähte, Verbindungen etc.)
b = auch Bestandteil der erstmaligen Inspektion und Prüfung vor Inbetriebnahme
c = Prüfüberdruckreduzierung auf 0,1 bar möglich, wenn Bubble-Test mit Netzmittelzugabe durchgeführt wird oder mit Lecksuchspray an allen Öffnungen und Nähten gearbeitet wird
d = nur möglich, wenn jeder IBC über 10 min (ADR-Anforderung) geprüft wird
e = Kleinserienregelung: 1 Prüfung bei/nach Gesamtproduktion von 7500 über alle Bauarten
f = es zählen auch Prüfungen im Rahmen einer zusätzlichen Baumusterprüfung bei Zulassungsänderung
g = Bestätigung auch durch ein Lieferzeugnis oder firmengruppenintern durch eine separate dokumentierte Prüfung möglich

	Kommentar:      

	2 Prüfungen (nach ADR) durch das Unternehmen im Beisein des Begutachters

	|_| Prüfungen (nach ADR) erfolgen ganz oder teilweise durch eine externe Stelle (bitte 2.1a ausfüllen)

	2.1 Prüfeinrichtungen und Mess-/Prüfmittel für die internen Prüfungen (nach ADR)

	Gab es Änderungen an den Prüfeinrichtungen seit der letzten ÜWB?
	|_| ja
	|_| nein

	Kommentar:      

	Bewertung der …
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Prüfeinrichtungen (Vorhandensein und Eignung)
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Mess-/Prüfmittel (Vorhandensein und Eignung [Art und Kalibrierbereich])
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Kommentar:      

	2.1a externe Prüfungen (nach ADR), falls zutreffend

	Welche externe Stelle (Name, Ort) führt Prüfungen (nach ADR) für das Unternehmen durch?

	     

	Ist die externe Stelle im anerkannten QSP benannt?
	|_| nein
	|_| ja

	Kommentar:      

	folgende Prüfung nur bei IBC mit der Codierung 21 oder 31

	2.2 Dichtheitsprüfung nach ADR (monatlich, 10-Minuten-Prüfung)

	Prüfung intern im Rahmen der Überwachungsbegehung (ÜWB)
	|_|

	Prüfung extern (siehe 2.1a), siehe Prüfbericht Nr.:      
	|_|

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung seit der letzten ÜWB überarbeitet?
	|_| ja
	|_| nein

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung im Rahmen der ÜWB eingehalten?
	|_| nein
	|_| ja

	
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Prüfdruck (Bereich) / kPa
	≥ 20
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Haltezeit / min
	≥ 10
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Luftaustritt
	nein
	     
	     
(nur 3)
	|_|

	UN-Kennzeichen
bzw. Bauart/en
	     

	Anzahl und Herkunft der Muster

	   Stück aus der laufenden Produktion/Qualitätskontrolle,
   Stück Rückstellmuster,    Stück aus dem Lager

	Kommentar:      

	folgende Prüfung nur bei flüssigen Füllgütern

	2.3 Innendruckprüfung

	Prüfung intern im Rahmen der Überwachungsbegehung (ÜWB)
	|_|

	Prüfung extern (siehe 2.1a), siehe Prüfbericht Nr.:      
	|_|

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung seit der letzten ÜWB überarbeitet?
	|_| ja
	|_| nein

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung im Rahmen der ÜWB eingehalten?
	|_| nein
	|_| ja

	
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Prüfdruck (Bereich) / kPa
	≥	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Füllgrad / %
	≥ 98
	     
	     
(nur 1)
	|_|

	Haltezeit / min
	≥ 10
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Füllgutaustritt
	nein
	     
	     
(nur 3)
	|_|

	Wassertemperatur / °C
	≥ 12
	     
	     
(nur 1)
	|_|

	UN-Kennzeichen
bzw. Bauart/en
	     

	Anzahl und Herkunft der Muster

	   Stück aus der laufenden Produktion/Qualitätskontrolle,
   Stück Rückstellmuster,    Stück aus dem Lager

	Kommentar:      

	

	[bookmark: _Hlk94602857]folgende Prüfung nur bei IBC mit Recycling-Kunststoff

	2.4 Fallprüfung

	Prüfung intern im Rahmen der Überwachungsbegehung (ÜWB)
	|_|

	Prüfung extern (siehe 2.1a), siehe Prüfbericht Nr.:      
	|_|

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung seit der letzten ÜWB überarbeitet?
	|_| ja
	|_| nein

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung im Rahmen der ÜWB eingehalten?
	|_| nein
	|_| ja

	
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Bruttomasse / kg
nur bei festen Füllgütern
	≥	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Füllgut
	     
	     
	     
(nur 0, 1)
	|_|

	Füllgrad / %
	|_| ≥ 95
|_| ≥ 98
	     
	     
(nur 0, 1)
	|_|

	Fallhöhe / m
	≥	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Fallausrichtung
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Füllgutaustritt
	nein
	     
	     
(nur 3)
	|_|

	|_| Güter der Klasse 1
	→ kein Riss
	     
	     
(nur 0, 3)
	|_|

	Füllguttemperatur / °C
	≤ -18
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Beschädigungen
	nein
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Haltezeit nach Anheben / min
	≥ 5
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	UN-Kennzeichen
bzw. Bauart/en
	     

	Anzahl und Herkunft der Muster

	   Stück aus der laufenden Produktion/Qualitätskontrolle,
   Stück Rückstellmuster,    Stück aus dem Lager

	Kommentar:      

	3 Überprüfung der Bauartkonformität durch den Begutachter (für eine Bauart)

	3.1 UN-Kennzeichen (ggf. auch Zulassungsscheinvorgaben beachten)
	Bewertung

	(alternativ können Fotos eingereicht werden, die Schrifthöhe ist anzugeben)
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Grundkennzeichen
	Siehe Foto
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	   Schrifthöhe / mm
	     
	     
(nur 1)
	|_|

	zusätzliche Kennzeichen

	   Fassungsraum / l
	     
	     
(nur 1, 2)
	|_|

	   Eigenmasse / kg
	     
	     
(nur 1, 2)
	|_|

	   Prüfdruck / kPa
	     
	     
(nur 1, 2)
	|_|

	   Datum Dichtheitsprüfung
	     
	     
(nur 0, 1)
	|_|

	   Datum Inspektion
	     
	     
(nur 0, 1)
	|_|

	Anmerkung: Die Inspektion und Dichtheitsprüfung unterliegen den nationalen gesetzlichen Bestimmungen. So kann es außerhalb von Deutschland z. B. eine nationale gesetzliche Regelung geben, nach der nur benannte Stellen oder akkreditierte Prüfstellen von der zuständigen nationalen Behörde die Erlaubnis erhalten, die Inspektion und Prüfung von UN-zugelassenen IBCs durchzuführen, oder die zuständige nationale Behörde führt die Inspektion und Prüfung selbst durch.

	Stapellastpiktogramm
	|_| vorhanden
	|_| nicht vorhanden
	     
(nur 1, 2)
	|_|

	   Transportstapellast / kg
	     
	     
(0, 1, 2, 3)
	|_|

	   Schrifthöhe / mm
	     
	     
(nur 0, 1)
	|_|

	folgende Überprüfung nur bei Kombinations-IBC

	Innenbehälter-Kennzeichen
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	   Datumsuhr/-angabe
	     
	     
(nur 1, 2)
	|_|

	   Materialkennzeichen
   lt. Zulassungsschein
	     
	     
(nur 0, 1, 2)
	|_|

	Ist das Innenbehälterkenn-zeichen im versand-fertigen Zustand leicht zugänglich?
	|_| ja
	|_| nein
	keine Bewertung

	Wenn „nein“ ist ein Duplikat auf der äußeren Umhüllung angebracht? „Innenbehälter“ muss diesem Duplikat vorangestellt sein
	|_| vorhanden
	|_| nicht vorhanden 
	     
(nur 1)
	|_|

	Duplikat Innenbehälter-kennzeichen 
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Kommentar:      

	Foto der UN-Kennzeichen

	
Hinweis: Fotos müssen vor dem Einfügen auf den relevanten Bereich zugeschnitten sein, da dies in der Mustervorlage nicht möglich ist. Gerne können je nach Bauart zusätzliche Fotos vom Stapellastpiktogramm, Datumsuhr, Unterbodenkennzeichen etc. eingefügt werden.

	3.2 Überprüfung der Spezifikation der Bauart
(z.B. Design (lt. technischer Zeichnung mit Angabe der Zeichnungsnr. inkl. Revisionsdatum/-stand), Materialname und -eigenschaften, Wanddicken, Verschluss, Abmessungen inkl. Toleranzen, Gewicht, Armaturen)

	Geprüftes Merkmal
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	lt. Zulassungsunterlagen
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Design
Zeichnungs-/Mustervergleich
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Design Verschluss
Zeichnungs-/Mustervergleich
	     	
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Design Auslaufarmatur
Zeichnungs-/Mustervergleich
	     
	     
	     
(0, 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	weitere verwendete Unterlagen:

	Zulassungsschein Nr. inkl. Revisionsdatum/-stand
	     

	Prüfbericht Nr., ggf.
	     

	Kommentar:      

	Welche Dokumentation, z.B. eine Verpackungs- oder Verschließanweisung, wird den Benutzern dieser Bauart vom Unternehmen zur Verfügung gestellt?

	Beschreibung:      



	
[bookmark: _Hlk184990475]0 = nicht anwendbar, 1 = geringfügige Abweichung, 2 = schwerwiegende Abweichung, 
3 = sicherheitsrelevante Abweichung | Empfehlungen können immer im Kommentarfeld ergänzt werden	
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