	Überwachungsprotokoll nach BAM-GGR 001
Metallene IBC
	



	Überwachungsprotokoll Nr.
	     

	zu Überwachungsbericht Nr.
	     



	1 Beurteilung der Eigenüberwachung des Unternehmens durch den Begutachter
(Prüfungen und Prüffrequenzen nach BAM-GGR 001)

	Die Dokumentation der Eigenüberwachung wurde stichprobenweise geprüft:

	Bauart(en)/
Zulassungsscheinnummer(n):
	     

	Produktionszeitraum/-räume:
	     

	Prüfungen
	Prüfhäufigkeit
	Bewertung

	
	Mindestens
	Ist
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Werkstoffe, d.h. Bleche/Coils
	1/Lieferung
	     
	     
	|_|

	nur bei Fremdbezug:
Fertig- und Halbfabrikate, z.B. Verschlüsse
	1/Lieferung
	     
	     
	|_|

	Abmessungen
(z.B. Funktionsmaße, Materialstärke)
	1/(8 h) oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	visuelle Prüfungena,b
(z.B. Verbindungen, Nähte, Innenraum)
	jeder
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Dichtungen/Verschlüsse/Ventileb
(korrekte Montage und Funktion)
	1/(8 h) oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Oberflächenbehandlung
	1/(8 h) oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Kennzeichen
(Richtigkeit, Lesbarkeit, Dauerhaftigkeit)b
	jeder
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	zerstörungsfreie Prüfung der Schweißnähte
	1/100 oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	zerstörungsfreie Prüfung der Stutzennähte
	1/100 oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	nur bei Codierung 21 oder 31:
Dichtheitsprüfung laufende Fertigungb,c
	jeder
	     
	     
	|_|

	nur bei Codierung 21 oder 31:
Dichtheitsprüfung nach 6.5.4.4.2 ADRb,c
	1/Monat oder
befreitd
	     
	     
	|_|

	einwandfreie Funktion der Bedienungsausrüstungb
	jeder
	     
	     
	|_|

	Erläuterungen:
a = Prüfung der Umhüllung auf Fehler, insbesondere solche, die den Behälter beschädigen könnten, sowie der Befestigungselemente (Schweißnähte, Verbindungen etc.)
b = auch Bestandteil der erstmaligen Inspektion und Prüfung vor Inbetriebnahme
c = auch vor Verzinkung möglich
d = nur möglich, wenn jeder IBC über 10 min (ADR-Anforderung) geprüft wird

	Kommentar:      

	2 Prüfungen (nach ADR) durch das Unternehmen im Beisein des Begutachters

	|_| Prüfungen (nach ADR) erfolgen ganz oder teilweise durch eine externe Stelle (bitte 2.1a ausfüllen)

	2.1 Prüfeinrichtungen und Mess-/Prüfmittel für die internen Prüfungen (nach ADR)

	Gab es Änderungen an den Prüfeinrichtungen seit der letzten ÜWB?
	|_| ja
	|_| nein

	Kommentar:      

	Bewertung der …
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Prüfeinrichtungen (Vorhandensein und Eignung)
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Mess-/Prüfmittel (Vorhandensein und Eignung [Art und Kalibrierbereich])
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Kommentar:      

	2.1a externe Prüfungen (nach ADR), falls zutreffend

	Welche externe Stelle (Name, Ort) führt Prüfungen (nach ADR) für das Unternehmen durch?

	     

	Ist die externe Stelle im anerkannten QSP benannt?
	|_| nein
	|_| ja

	Kommentar:      

	folgende Prüfung nur bei IBC mit der Codierung 21 oder 31

	2.2 Dichtheitsprüfung nach ADR (monatlich, 10-Minuten-Prüfung)

	Prüfung intern im Rahmen der Überwachungsbegehung (ÜWB)
	|_|

	Prüfung extern (siehe 2.1a), siehe Prüfbericht Nr.:      
	|_|

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung seit der letzten ÜWB überarbeitet?
	|_| ja
	|_| nein

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung im Rahmen der ÜWB eingehalten?
	|_| nein
	|_| ja

	
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Prüfdruck (Bereich) / kPa
	≥ 20
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Haltezeit / min
	≥ 10
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Luftaustritt
	nein
	     
	     
(nur 3)
	|_|

	UN-Kennzeichen
bzw. Bauart/en
	     

	Anzahl und Herkunft der Muster

	   Stück aus der laufenden Produktion/Qualitätskontrolle,
   Stück Rückstellmuster,    Stück aus dem Lager

	Kommentar:      

	3 Überprüfung der Bauartkonformität durch den Begutachter (für eine Bauart)

	3.1 UN-Kennzeichen (ggf. auch Zulassungsscheinvorgaben beachten)
	Bewertung

	(alternativ können Fotos eingereicht werden, die Schrifthöhe ist anzugeben)
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Grundkennzeichen
	Siehe Foto
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	   Schrifthöhe / mm
	     
	     
(nur 1)
	|_|

	zusätzliche Kennzeichen

	   Seriennummer
	     
	     
(nur 1, 2)
	|_|

	   Fassungsraum / l
	     
	     
(nur 1, 2)
	|_|

	   Eigenmasse / kg
	     
	     
(nur 1, 2)
	|_|

	…Maximaler Füllungs-/
   Entleerungsdruck / kPa
   oder bar
	     
	     
(0, 1, 2, 3)
	|_|

	   Werkstoff
	     
	     
(nur 1, 2)
	|_|

	   Mindestdicke / mm
	     
	     
(nur 1, 2)
	|_|

	   Datum Dichtheitsprüfung
	     
	     
(nur 0, 1)
	|_|

	   Datum Inspektion
	     
	     
(nur 0, 1)
	|_|

	Anmerkung: Die Inspektion und Dichtheitsprüfung unterliegen den nationalen gesetzlichen Bestimmungen. So kann es außerhalb von Deutschland z. B. eine nationale gesetzliche Regelung geben, nach der nur benannte Stellen oder akkreditierte Prüfstellen von der zuständigen nationalen Behörde die Erlaubnis erhalten, die Inspektion und Prüfung von UN-zugelassenen IBCs durchzuführen, oder die zuständige nationale Behörde führt die Inspektion und Prüfung selbst durch.

	Stapellastpiktogramm
	|_| vorhanden
	|_| nicht vorhanden
	     
(nur 1, 2)
	|_|

	   Transportstapellast / kg
	     
	     
(nur 0, 1, 2)
	|_|

	   Schrifthöhe / mm
	     
	     
(nur 0, 1)
	|_|

	Kommentar:      

	Foto der UN-Kennzeichen

	
Hinweis: Fotos müssen vor dem Einfügen auf den relevanten Bereich zugeschnitten sein, da dies in der Mustervorlage nicht möglich ist. Gerne können je nach Bauart zusätzliche Fotos vom Stapellastpiktogramm, Datumsuhr, Unterbodenkennzeichen etc. eingefügt werden.

	3.2 Überprüfung der Spezifikation der Bauart
(z.B. Design (lt. technischer Zeichnung mit Angabe der Zeichnungsnr. inkl. Revisionsdatum/-stand), Materialname, Wanddicke/n, Verschluss (auch Spannring), Abmessungen inkl. Toleranzen, Gewicht, Armaturen)

	Geprüftes Merkmal
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	lt. Zulassungsunterlagen
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Design
Zeichnungs-/Mustervergleich
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Design Verschluss
Zeichnungs-/Mustervergleich
	     	
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Design Armatur
Zeichnungs-/Mustervergleich
	     
	     
	     
(0, 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	weitere verwendete Unterlagen:

	Zulassungsschein Nr. inkl. Revisionsdatum/-stand
	     

	Prüfbericht Nr., ggf.
	     

	Kommentar:      

	Welche Dokumentation, z.B. eine Verpackungs- oder Verschließanweisung, wird den Benutzern dieser Bauart vom Unternehmen zur Verfügung gestellt?

	Beschreibung:      



	
[bookmark: _Hlk184990475]0 = nicht anwendbar, 1 = geringfügige Abweichung, 2 = schwerwiegende Abweichung, 
3 = sicherheitsrelevante Abweichung | Empfehlungen können immer im Kommentarfeld ergänzt werden	
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