	Überwachungsprotokoll nach BAM-GGR 001
Verpackungen aus Metall
	



	Überwachungsprotokoll Nr.
	     

	zu Überwachungsbericht Nr.
	     



	1 Beurteilung der Eigenüberwachung des Unternehmens durch den Begutachter
(Prüfungen und Prüffrequenzen nach BAM-GGR 001)

	Die Dokumentation der Eigenüberwachung wurde stichprobenweise geprüft:

	Bauart(en)/
Zulassungsscheinnummer(n):
	     

	Produktionszeitraum/-räume:
	     

	Prüfungen
	Prüfhäufigkeit
	Bewertung

	
	Mindestens
	Ist
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Werkstoffe, d.h. Bleche/Coils
	1/Lieferung
	     
	     
	|_|

	nur bei Fremdbezug:
Fertig- und Halbfabrikate, z.B. Verschlüsse
	1/Lieferung
	     
	     
	|_|

	Abmessungen
(z.B. Funktionsmaße, Materialstärke)
	1/1000a oder
1/5000b oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	visuelle Prüfungen
(z.B. Nähte)
	1/1000a oder
1/5000b oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Dichtungen/Verschlüsse/Ventile
(korrekte Montage und Funktion)
	1/1000a oder
1/5000b oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Masse der fertigen Verpackungc
	1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Kennzeichen
(Richtigkeit, Lesbarkeit, Dauerhaftigkeit)
	1/1000a oder
1/5000b oder
1/Los
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	nur bei flüssigen Füllgütern, aber
nicht bei 0A mit RID/ADR-Kennzeichen:
Dichtheitsprüfung laufende Fertigung
	jede
	     
	     
	|_|

	nur bei flüssigen Füllgütern:
Dichtheitsprüfung nach ADRd
	1/Monate
	     
	     
	|_|

	Fallprüfung
	1/Monate oder
1/2000f oder
1/100g oder
1/(24 Monate)g,h
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	nur bei flüssigen Füllgütern:
hydraulische Innendruckprüfung
	1/Monate oder
1/2000f oder
1/100g oder
1/(24 Monate)g,h
	     
	     
	|_|

	|_| Stapeldruckprüfung (ADR) oder
|_| Stauchprüfung (Schnelltest)
	1/(6 Monate) oder
1/2000f oder
1/100g oder
1/(24 Monate)g,h oder
befreiti
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Erläuterungen siehe nächste Seite

	Erläuterungen:
a = nur für Metallverpackungen mit Wandstärke ≥ 0,5 mm
b = nur für Metallverpackungen mit Wandstärke < 0,5 mm
c = Bestimmung der Gesamtmasse aus der Summe der ermittelten Massen der Einzelkomponenten möglich
d = nur erforderlich, wenn bei der 100 %-Prüfung das ADR-Prüfniveau (Bubble-Test, 5 min) nicht erreicht wird
e = pro Mantel-Innendurchmesser und pro Verpackungstyp, mindestens aber alle 6 Monate je gefertigte Zulassung
f = Sonderregelung für (teilweise) geschweißte Edelstahl-Verpackungen in Kleinserien ≤ 1000 Stück/Jahr
g = Sonderregelung für Kleinstserien: Produktion einer Bauart von < 100 Stück/Jahr
h = Sonderregelung für Stahlfässer mit Wanddicken ≥ 2 mm, Edelstahl-, Airbag-/Gurtstraffer-Transport-, Lithium-Batterien-Verpackungen
i = nur wenn eine Bestätigung der BAM vorliegt, dass die Prüfung im Rahmen der Zulassung nicht erforderlich ist

	Kommentar:      

	2 Prüfungen (nach ADR) durch das Unternehmen im Beisein des Begutachters

	|_| Prüfungen (nach ADR) erfolgen ganz oder teilweise durch eine externe Stelle (bitte 2.1a ausfüllen)

	2.1 Prüfeinrichtungen und Mess-/Prüfmittel für die internen Prüfungen (nach ADR)

	Gab es Änderungen an den Prüfeinrichtungen seit der letzten ÜWB?
	|_| ja
	|_| nein

	Kommentar:      

	Bewertung der …
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Prüfeinrichtungen (Vorhandensein und Eignung)
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Mess-/Prüfmittel (Vorhandensein und Eignung [Art und Kalibrierbereich])
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Kommentar:      

	2.1a externe Prüfungen (nach ADR), falls zutreffend

	Welche externe Stelle (Name, Ort) führt Prüfungen (nach ADR) für das Unternehmen durch?

	     

	Ist die externe Stelle im anerkannten QSP benannt?
	|_| nein
	|_| ja

	Kommentar:      

	2.2 Fallprüfung

	Prüfung intern im Rahmen der Überwachungsbegehung (ÜWB)
	|_|

	Prüfung extern (siehe 2.1a), siehe Prüfbericht Nr.:      
	|_|

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung seit der letzten ÜWB überarbeitet?
	|_| ja
	|_| nein

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung im Rahmen der ÜWB eingehalten?
	|_| nein
	|_| ja

	
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Bruttomasse / kg
nur bei festen Füllgütern
	≥	     
	     
	     
	|_|

	Füllgut
	     
	     
	     
(nur 0, 1)
	|_|

	Füllgrad / %
	|_| ≥ 95
|_| ≥ 98
	     
	     
(nur 0, 1)
	|_|

	Fallhöhe / m
	≥	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Fallausrichtung
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	[bookmark: _Hlk496772641]Druckausgleich
nach der Fallprüfung
	|_| nicht durchgeführt 
	(führt zu Bewertung „2“)
|_| durch Öffnen des Verschlusses 
	(führt zu Bewertung „1“)
|_| durch Loch in der Verpackung
	     
(nur 0, 1, 2)
	|_|

	Füllgutaustritt
bei flüssigen Füllgütern nach Druckausgleich
	nein
	     
	     
(nur 3)
	|_|

	|_| Güter der Klasse 1
	→ kein Riss
	     
	     
(nur 0, 3)
	|_|

	UN-Kennzeichen
bzw. Bauart/en
	     

	Anzahl und Herkunft der Muster

	   Stück aus der laufenden Produktion/Qualitätskontrolle,
   Stück Rückstellmuster,    Stück aus dem Lager

	Kommentar:      

	2.3 Stapeldruckprüfung/Stauchprüfung

	Prüfung intern im Rahmen der Überwachungsbegehung (ÜWB)
	|_|

	Prüfung extern (siehe 2.1a), siehe Prüfbericht Nr.:      
	|_|

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung seit der letzten ÜWB überarbeitet?
	|_| ja
	|_| nein

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung im Rahmen der ÜWB eingehalten?
	|_| nein
	|_| ja

	
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	|_| Stapellast / kg
	≥	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Füllgutaustritt
	nein
	     
	     
(nur 3)
	|_|

	|_| Stauchwiderstand / N
	≥	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	UN-Kennzeichen
bzw. Bauart/en
	     

	Anzahl und Herkunft der Muster

	   Stück aus der laufenden Produktion/Qualitätskontrolle,
   Stück Rückstellmuster,    Stück aus dem Lager

	Kommentar:      

	folgende Prüfung nur bei flüssigen Füllgütern bzw. hermetisch dichten Verpackungen

	2.4 Dichtheitsprüfung nach ADR

	Prüfung intern im Rahmen der Überwachungsbegehung (ÜWB)
	|_|

	Prüfung extern (siehe 2.1a), siehe Prüfbericht Nr.:      
	|_|

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung seit der letzten ÜWB überarbeitet?
	|_| ja
	|_| nein

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung im Rahmen der ÜWB eingehalten?
	|_| nein
	|_| ja

	
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Prüfdruck (Bereich) / kPa
	|_| ≥ 20
|_| ≥ 30
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Haltezeit / min
	≥ 5
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Luftaustritt
	nein
	     
	     
(nur 3)
	|_|

	UN-Kennzeichen
bzw. Bauart/en
	     

	Anzahl und Herkunft der Muster

	   Stück aus der laufenden Produktion/Qualitätskontrolle,
   Stück Rückstellmuster,    Stück aus dem Lager

	Kommentar:      

	folgende Prüfung nur bei flüssigen Füllgütern

	2.5 Innendruckprüfung

	Prüfung intern im Rahmen der Überwachungsbegehung (ÜWB)
	|_|

	Prüfung extern (siehe 2.1a), siehe Prüfbericht Nr.:      
	|_|

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung seit der letzten ÜWB überarbeitet?
	|_| ja
	|_| nein

	interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung im Rahmen der ÜWB eingehalten?
	|_| nein
	|_| ja

	
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Prüfdruck (Bereich) / kPa
	≥	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Füllgrad / %
	≥ 98
	     
	     
(nur 1)
	|_|

	Haltezeit / min
	≥ 5
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Füllgutaustritt
	nein
	     
	     
(nur 3)
	|_|

	UN-Kennzeichen
bzw. Bauart/en
	     

	Anzahl und Herkunft der Muster

	   Stück aus der laufenden Produktion/Qualitätskontrolle,
   Stück Rückstellmuster,    Stück aus dem Lager

	Kommentar:      

	3 Überprüfung der Bauartkonformität durch den Begutachter (für eine Bauart)

	3.1 UN-Kennzeichen (ggf. auch Zulassungsscheinvorgaben beachten)
	Bewertung

	(alternativ können Fotos eingereicht werden, die Schrifthöhe ist anzugeben)
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	UN-Kennzeichen
	Siehe Foto
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	   Schrifthöhe / mm
	     
	     
(nur 1)
	|_|

	Unterbodenkennzeichen
	     
	     
	|_|

	   Nennmaterialstärke-
   kennzeichen
	     
	     
	|_|

	Kommentar:      

	Foto der UN-Kennzeichen

	
Hinweis: Fotos müssen vor dem Einfügen auf den relevanten Bereich zugeschnitten sein, da dies in der Mustervorlage nicht möglich ist. Gerne können je nach Bauart zusätzliche Fotos vom Stapellastpiktogramm, Datumsuhr, Unterbodenkennzeichen etc. eingefügt werden.

	3.2 Überprüfung der Spezifikation der Bauart
(z.B. Design (lt. technischer Zeichnung mit Angabe der Zeichnungsnr. inkl. Revisionsdatum/-stand), Materialstärke, Verschluss (auch Spannring), Abmessungen inkl. Toleranzen, Gewicht, Armaturen)

	Geprüftes Merkmal
	Soll
	Ist
	Bewertung

	
	lt. Zulassungsunterlagen
	
	(s. Fußzeile)
	i.O.

	Design
Zeichnungs-/Mustervergleich
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	Design Verschluss
Zeichnungs-/Mustervergleich
	     	
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	     
	     
	     
	     
(nur 1, 2, 3)
	|_|

	weitere verwendete Unterlagen:

	Zulassungsschein Nr. inkl. Revisionsdatum/-stand
	     

	Prüfbericht Nr.
	     

	Kommentar:      

	Welche Dokumentation, z.B. eine Verpackungs- oder Verschließanweisung, wird den Benutzern dieser Bauart vom Unternehmen zur Verfügung gestellt?

	Beschreibung:      



	
[bookmark: _Hlk184990475]0 = nicht anwendbar, 1 = geringfügige Abweichung, 2 = schwerwiegende Abweichung, 
3 = sicherheitsrelevante Abweichung | Empfehlungen können immer im Kommentarfeld ergänzt werden	
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