Überwachungsprotokoll Nr.	     	
zu Überwachungsbericht Nr.	     	

1 Beurteilung der Eigenüberwachung des Unternehmens durch den Begutachter
(Prüfungen und Prüffrequenzen nach BAM-GGR 001)	
Die Dokumentation der Eigenüberwachung wurde stichprobenweise geprüft:	
Produktionszeitraum/-räume:	     	
Prüfungen	Prüfhäufigkeit	Bewertung	
	Mindestens	Ist	(s. Fußzeile)	i.O.	
nur bei Fremdbezug:
Fertig- und Halbfabrikate, z.B. Anschlüsse	1/Lieferung	     	     
(0, 1, 2, 3)		
visuelle Prüfungena,b
(z.B. Nähte, Innenraum, Schäden an der äußeren Umhüllung)	jeder	     	     
(nur 1, 2, 3)		
korrekter Zusammenbaua,b
	jeder	     	     
(0, 1, 2, 3)		
Original-UN-Kennzeichen
(Richtigkeit, Lesbarkeit, Dauerhaftigkeit)b	jeder	     	     
(0, 1, 2, 3)		
Kennzeichen der Inspektion und Prüfung
(Richtigkeit, Lesbarkeit, Dauerhaftigkeit)c	jeder	     	     
(0, 1, 2, 3)		
nur bei Codierung 21 oder 31:
Dichtheitsprüfung laufende Fertigungb	jeder	     	     
(0, 1, 2, 3)		
einwandfreie Funktion der Bedienungsausrüstungb,d	jeder	     	     
(0, 1, 2, 3)		
Erläuterungen:
a = Prüfung der äußeren Umhüllung auf Fehler, insbesondere solche, die den Behälter beschädigen könnten, sowie der Befestigungselemente (Schweißnähte, Verbindungen etc.)
b = auch Bestandteil der Inspektion und Prüfung vor Inbetriebnahme nach Reparatur
c = die Reparatur selbst wird nicht gekennzeichnet lt. ADR
d = Bestätigung auch durch ein Lieferzeugnis oder firmengruppenintern durch eine separate dokumentierte Prüfung möglich	
Kommentar:      	
2 Prüfungen (nach ADR) durch das Unternehmen im Beisein des Begutachters	
 Prüfungen (nach ADR) erfolgen ganz oder teilweise durch eine externe Stelle (bitte 2.1a ausfüllen)	
2.1 Prüfeinrichtungen und Mess-/Prüfmittel für die internen Prüfungen (nach ADR)	
Gab es Änderungen an den Prüfeinrichtungen seit der letzten ÜWB?	 ja	 nein	
Kommentar:      	
Bewertung der …	(s. Fußzeile)	i.O.	
Prüfeinrichtungen (Vorhandensein und Eignung)	     
(nur 1, 2, 3)		
Mess-/Prüfmittel (Vorhandensein und Eignung [Art und Kalibrierbereich])	     
(nur 1, 2, 3)		
Kommentar:      	
2.1a externe Prüfungen (nach ADR), falls zutreffend	
Welche externe Stelle (Name, Ort) führt Prüfungen (nach ADR) für das Unternehmen durch?	
     	
Ist die externe Stelle im anerkannten QSP benannt?	 nein	 ja	
Kommentar:      	
2.2 weitergehende Qualifikation und Schulung	
Sind die ausführenden Mitarbeiter für das Schweißen geschult	 ja	 nein	
Bewertung der …	(s. Fußzeile)	i.O.	
Qualifikationsnachweise (Vorhandensein und Eignung)	     
(nur 1, 2, 3)		
Kommentar:      	
folgende Prüfung nur bei IBC mit der Codierung 21 oder 31	
2.3 Dichtheitsprüfung nach ADR (monatlich, 10-Minuten-Prüfung)	
Prüfung intern im Rahmen der Überwachungsbegehung (ÜWB)		
Prüfung extern (siehe 2.1a)		
interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung seit der letzten ÜWB überarbeitet?	 ja	 nein	
interne Prüfung: Wurde die Prüfanweisung im Rahmen der ÜWB eingehalten?	 nein	 ja	
	Soll	Ist	Bewertung	
			(s. Fußzeile)	i.O.	
Prüfdruck (Bereich) / kPa	≥ 20	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Haltezeit / min	≥ 10	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Luftaustritt	nein	     	     
(nur 3)		
UN-Kennzeichen
bzw. Bauart/en	     	
Anzahl und Herkunft der Muster
	   Stück aus der laufenden Produktion/Qualitätskontrolle,
   Stück Rückstellmuster,    Stück aus dem Lager	
Kommentar:      	
3 Überprüfung der Bauartkonformität durch den Begutachter (für eine Bauart)	
3.1 UN-Kennzeichen (ggf. auch Zulassungsscheinvorgaben beachten)	Bewertung	
(alternativ können Fotos eingereicht werden, die Schrifthöhe ist anzugeben)	(s. Fußzeile)	i.O.	
Original-UN-Kennzeichen	 vorhanden	 teilweise vorhanden	 nicht vorhanden	     
(nur 1, 2, 3)		
Grundkennzeichen	     	keine Bewertung	
   Schrifthöhe / mm	     	keine Bewertung	
zusätzliche Kennzeichen	
   Seriennummer	     	keine Bewertung	
   Fassungsraum / l	     	keine Bewertung	
   Eigenmasse / kg	     	keine Bewertung	
…Maximaler Füllungs-/
   Entleerungsdruck / kPa
   oder bar	     	keine Bewertung	
   Werkstoff	     	keine Bewertung	
   Mindestdicke / mm	     	keine Bewertung	
   Datum Dichtheitsprüfung	     	keine Bewertung	
   Datum Inspektion	     	keine Bewertung	
Stapellastpiktogramm	 vorhanden	 nicht vorhanden	keine Bewertung	
   Transportstapellast / kg	     	keine Bewertung	
   Schrifthöhe / mm	     	keine Bewertung	
folgende Überprüfung nur wenn das Stapellastpiktogramm ursprünglich nicht vorhanden war (s.o.)	
Stapellastpiktogramm	 neu aufgebracht	 nicht vorhanden	     
(nur 1, 2)		
   Transportstapellast / kg	     	     
(0, 1, 2, 3)		
   Schrifthöhe / mm	     	     
(nur 0, 1)		
3.2 Kennzeichen der Inspektion und Prüfung nach der Reparatur	
   Staat	 D	 anderer:      	     
(nur 0, 1, 2)		
   Name/Zeichen der
   Inspektionsstelle	 Name:      	 Zeichen:      	     
(nur 0, 1, 2)		
   Datum Dichtheitsprüfung	     	     
(nur 0, 1)		
   Datum Inspektion	     	     
(nur 0, 1)		
Prüfbericht oder
Prüfnachweis (Aufkleber)	 vorhanden	 nicht vorhanden	     
(nur 0, 1)		
   Ergebnisdokumentation	 vollständig	 unvollständig	     
(nur 0, 1)		
Kommentar: