Überwachungsprotokoll Nr.	     	
zu Überwachungsbericht Nr.	     	

1 Beurteilung der Eigenüberwachung des Unternehmens durch den Begutachter
(Prüfungen und Prüffrequenzen nach BAM-GGR 001)	
Die Dokumentation der Eigenüberwachung wurde stichprobenweise geprüft:	
Produktionszeitraum/-räume:	     	
Prüfungen	Prüfhäufigkeit	Bewertung	
	Mindestens	Ist	(s. Fußzeile)	i.O.	
Vorhandensein der geprägten
Original-UN-Kennzeichen	jedes	     	     
(nur 3)		
Fertig- und Halbfabrikate, z.B. Deckel, Spannringe, Spunde	1/Lieferung	     	     
(0, 1, 2, 3)		
visuelle Prüfungen
(z.B. auf Schäden)	jedes	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Dichtungen/Verschlüsse/Ventile
(korrekte Montage und Funktion)	1/1000 oder
1/Los	     	     
(nur 1, 2, 3)		
Kennzeichen der Rekonditionierung
(Richtigkeit, Lesbarkeit, Dauerhaftigkeit)	1/1000 oder
1/Los	     	     
(nur 1, 2, 3)		
nur bei flüssigen Füllgütern:
Dichtheitsprüfung laufende Fertigung	jedes	     	     
(0, 1, 2, 3)		
Kommentar:      	
2 Prüfeinrichtungen und Mess-/Prüfmittel für die Dichtheitsprüfung	
Gab es Änderungen an den Prüfeinrichtungen seit der letzten ÜWB?	 ja	 nein	
Kommentar:      	
Bewertung der …	(s. Fußzeile)	i.O.	
Prüfeinrichtungen (Vorhandensein und Eignung)	     
(nur 1, 2, 3)		
Mess-/Prüfmittel (Vorhandensein und Eignung [Art und Kalibrierbereich])	     
(0, 1, 2, 3)		
Kommentar:      	
3 Überprüfung der ADR-Konformität durch den Begutachter (für ein Fass)	
3.1 Kennzeichen nach der Rekonditionierung	Bewertung	
(alternativ können Fotos eingereicht werden, die Schrifthöhe ist anzugeben)	(s. Fußzeile)	i.O.	
bleibende (i.d.R. geprägte) Original-UN-Kennzeichen	 vorhanden	 nicht vorhanden	     
(nur 3)		
   UN-Kennzeichen	     	keine Bewertung	
   Nennmaterialstärke-kennzeichen	 vorhanden	 nicht vorhanden	keine Bewertung	
   Position der Prägung	 Unterboden	 Oberboden	keine Bewertung	
Kennzeichen der Rekonditionierung	     	     
(nur 1, 2, 3)		
   Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Original	 geringer	 gleich	 höher	     
(nur 3)		
   Schrifthöhe / mm	     	     
(nur 1)		
Kommentar:      	
Welche Dokumentation, z.B. eine Verpackungs- oder Verschließanweisung, wird den Benutzern dieser Bauart vom Unternehmen zur Verfügung gestellt?	
Beschreibung: