S_KLASSE	S_KLASSIFIZIERUNGSCODE	S_TEXT	S_SPRACHE
1	1.1A	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe A	D
1	1.1A	Explosive substances and articles, division 1, compatibility group A	E
1	1.1A	Matières et objets explosibles, division 1, group de compatibilité A	F
1	1.1B	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe B	D
1	1.1B	Explosive substances and articles, division 1, compatibility group B	E
1	1.1B	Matières et objets explosibles, division 1, group de compatibilité B	F
1	1.1C	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe C	D
1	1.1C	Explosive substances and articles, division 1, compatibility group C	E
1	1.1C	Matières et objets explosibles, division 1, group de compatibilité C	F
1	1.1D	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe D	D
1	1.1D	Explosive substances and articles, division 1, compatibility group D	E
1	1.1D	Matières et objets explosibles, division 1, group de compatibilité D	F
1	1.1E	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe E	D
1	1.1E	Explosive substances and articles, division 1, compatibility group E	E
1	1.1E	Matières et objets explosibles, division 1, group de compatibilité E	F
1	1.1F	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe F	D
1	1.1F	Explosive substances and articles, division 1, compatibility group F	E
1	1.1F	Matières et objets explosibles, division 1, group de compatibilité F	F
1	1.1G	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe G	D
1	1.1G	Explosive substances and articles, division 1, compatibility group G	E
1	1.1G	Matières et objets explosibles, division 1, group de compatibilité G	F
1	1.1J	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe J	D
1	1.1J	Explosive substances and articles, division 1, compatibility group J	E
1	1.1J	Matières et objets explosibles, division 1, group de compatibilité J	F
1	1.1L	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 1, Verträglichkeitsgruppe L	D
1	1.1L	Explosive substances and articles, division 1, compatibility group L	E
1	1.1L	Matières et objets explosibles, division 1, group de compatibilité L	F
1	1.2B	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe B	D
1	1.2B	Explosive substances and articles, division 2, compatibility group B	E
1	1.2B	Matières et objets explosibles, division 2, group de compatibilité B	F
1	1.2C	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe C	D
1	1.2C	Explosive substances and articles, division 2, compatibility group C	E
1	1.2C	Matières et objets explosibles, division 2, group de compatibilité C	F
1	1.2D	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe D	D
1	1.2D	Explosive substances and articles, division 2, compatibility group D	E
1	1.2D	Matières et objets explosibles, division 2, group de compatibilité D	F
1	1.2E	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe E	D
1	1.2E	Explosive substances and articles, division 2, compatibility group E	E
1	1.2E	Matières et objets explosibles, division 2, group de compatibilité E	F
1	1.2F	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe F	D
1	1.2F	Explosive substances and articles, division 2, compatibility group F	E
1	1.2F	Matières et objets explosibles, division 2, group de compatibilité F	F
1	1.2G	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe G	D
1	1.2G	Explosive substances and articles, division 2, compatibility group G	E
1	1.2G	Matières et objets explosibles, division 2, group de compatibilité G	F
1	1.2H	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe H	D
1	1.2H	Explosive substances and articles, division 2, compatibility group H	E
1	1.2H	Matières et objets explosibles, division 2, group de compatibilité H	F
1	1.2J	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe J	D
1	1.2J	Explosive substances and articles, division 2, compatibility group J	E
1	1.2J	Matières et objets explosibles, division 2, group de compatibilité J	F
1	1.2K	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe K	D
1	1.2K	Explosive substances and articles, division 2, compatibility group K	E
1	1.2K	Matières et objets explosibles, division 2, group de compatibilité K	F
1	1.2L	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 2, Verträglichkeitsgruppe L	D
1	1.2L	Explosive substances and articles, division 2, compatibility group L	E
1	1.2L	Matières et objets explosibles, division 2, group de compatibilité L	F
1	1.3C	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 3, Verträglichkeitsgruppe C	D
1	1.3C	Explosive substances and articles, division 3, compatibility group C	E
1	1.3C	Matières et objets explosibles, division 3, group de compatibilité C	F
1	1.3G	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 3, Verträglichkeitsgruppe G	D
1	1.3G	Explosive substances and articles, division 3, compatibility group G	E
1	1.3G	Matières et objets explosibles, division 3, group de compatibilité G	F
1	1.3H	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 3, Verträglichkeitsgruppe H	D
1	1.3H	Explosive substances and articles, division 3, compatibility group H	E
1	1.3H	Matières et objets explosibles, division 3, group de compatibilité H	F
1	1.3J	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 3, Verträglichkeitsgruppe J	D
1	1.3J	Explosive substances and articles, division 3, compatibility group J	E
1	1.3J	Matières et objets explosibles, division 3, group de compatibilité J	F
1	1.3K	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 3, Verträglichkeitsgruppe K	D
1	1.3K	Explosive substances and articles, division 3, compatibility group K	E
1	1.3K	Matières et objets explosibles, division 3, group de compatibilité K	F
1	1.3L	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 3, Verträglichkeitsgruppe L	D
1	1.3L	Explosive substances and articles, division 3, compatibility group L	E
1	1.3L	Matières et objets explosibles, division 3, group de compatibilité L	F
1	1.4B	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 4, Verträglichkeitsgruppe B	D
1	1.4B	Explosive substances and articles, division 4, compatibility group B	E
1	1.4B	Matières et objets explosibles, division 4, group de compatibilité B	F
1	1.4C	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 4, Verträglichkeitsgruppe C	D
1	1.4C	Explosive substances and articles, division 4, compatibility group C	E
1	1.4C	Matières et objets explosibles, division 4, group de compatibilité C	F
1	1.4D	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 4, Verträglichkeitsgruppe D	D
1	1.4D	Explosive substances and articles, division 4, compatibility group D	E
1	1.4D	Matières et objets explosibles, division 4, group de compatibilité D	F
1	1.4E	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 4, Verträglichkeitsgruppe E	D
1	1.4E	Explosive substances and articles, division 4, compatibility group E	E
1	1.4E	Matières et objets explosibles, division 4, group de compatibilité E	F
1	1.4F	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 4, Verträglichkeitsgruppe F	D
1	1.4F	Explosive substances and articles, division 4, compatibility group F	E
1	1.4F	Matières et objets explosibles, division 4, group de compatibilité F	F
1	1.4G	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 4, Verträglichkeitsgruppe G	D
1	1.4G	Explosive substances and articles, division 4, compatibility group G	E
1	1.4G	Matières et objets explosibles, division 4, group de compatibilité G	F
1	1.4S	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 4, Verträglichkeitsgruppe S	D
1	1.4S	Explosive substances and articles, division 4, compatibility group S	E
1	1.4S	Matières et objets explosibles, division 4, group de compatibilité S	F
1	1.5D	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 5, Verträglichkeitsgruppe D	D
1	1.5D	Explosive substances and articles, division 5, compatibility group D	E
1	1.5D	Matières et objets explosibles, division 5, group de compatibilité D	F
1	1.6N	Explosive Stoffe und Gegenstände mit Explosivstoff, Unterklasse 6, Verträglichkeitsgruppe N	D
1	1.6N	Explosive substances and articles, division 6, compatibility group N	E
1	1.6N	Matières et objets explosibles, division 6, group de compatibilité N	F
2	1A	Verdichtetes Gas, erstickend	D
2	1A	Compressed gas, asphyxiant	E
2	1A	Gaz comprimé, asphyxiant	F
2	1F	Verdichtetes Gas, entzündbar	D
2	1F	Compressed gas, flammable	E
2	1F	Gaz comprimé, inflammable	F
2	1O	Verdichtetes Gas, oxidierend	D
2	1O	Compressed gas, oxidizing	E
2	1O	Gaz comprimé, comburant	F
2	1T	Verdichtetes Gas, giftig	D
2	1T	Compressed gas, toxic	E
2	1T	Gaz comprimé, toxique	F
2	1TC	Verdichtetes Gas, giftig, ätzend	D
2	1TC	Compressed gas, toxic, corrosive	E
2	1TC	Gaz comprimé, toxique, corrosif	F
2	1TF	Verdichtetes Gas, giftig, entzündbar	D
2	1TF	Compressed gas, toxic, flammable	E
2	1TF	Gaz comprimé, toxique, inflammable	F
2	1TFC	Verdichtetes Gas, giftig, entzündbar, ätzend	D
2	1TFC	Compressed gas, toxic, flammable, corrosive	E
2	1TFC	Gaz comprimé, toxique, inflammable, corrosif	F
2	1TO	Verdichtetes Gas, giftig, oxidierend	D
2	1TO	Compressed gas, toxic, oxidizing	E
2	1TO	Gaz comprimé, toxique, comburant	F
2	1TOC	Verdichtetes Gas, giftig, oxidierend, ätzend	D
2	1TOC	Compressed gas, toxic, oxidizing, corrosive	E
2	1TOC	Gaz comprimé, toxique, comburant, corrosif	F
2	2A	Verflüssigtes Gas, erstickend	D
2	2A	Liquefied gas, asphyxiant	E
2	2A	Gaz liquéfié, asphyxiant	F
2	2F	Verflüssigtes Gas, entzündbar	D
2	2F	Liquefied gas, flammable	E
2	2F	Gaz liquéfié, inflammable	F
2	2O	Verflüssigtes Gas, oxidierend	D
2	2O	Liquefied gas, oxidizing	E
2	2O	Gaz liquéfié, comburant	F
2	2T	Verflüssigtes Gas, giftig	D
2	2T	Liquefied gas, toxic	E
2	2T	Gaz liquéfié, toxique	F
2	2TC	Verflüssigtes Gas, giftig, ätzend	D
2	2TC	Liquefied gas, toxic, corrosive	E
2	2TC	Gaz liquéfié, toxique, corrosif	F
2	2TF	Verflüssigtes Gas, giftig, entzündbar	D
2	2TF	Liquefied gas, toxic, flammable	E
2	2TF	Gaz liquéfié, toxique, inflammable	F
2	2TFC	Verflüssigtes Gas, giftig, entzündbar, ätzend	D
2	2TFC	Liquefied gas, toxic, flammable, corrosive	E
2	2TFC	Gaz liquéfié, toxique, inflammable, corrosif	F
2	2TO	Verflüssigtes Gas, giftig, oxidierend	D
2	2TO	Liquefied gas, toxic, oxidizing	E
2	2TO	Gaz liquéfié, toxique, comburant	F
2	2TOC	Verflüssigtes Gas, giftig, oxidierend, ätzend	D
2	2TOC	Liquefied gas, toxic, oxidizing, corrosive	E
2	2TOC	Gaz liquéfié, toxique, comburant, corrosif	F
2	3A	Tiefgekühlt verflüssigtes Gas, erstickend	D
2	3A	Refrigerated liquefied gas, asphyxiant	E
2	3A	Gaz liquéfié réfrigéré, asphyxiant	F
2	3F	Tiefgekühlt verflüssigtes Gas, entzündbar	D
2	3F	Refrigerated liquefied gas, flammable	E
2	3F	Gaz liquéfié réfrigéré, inflammable	F
2	3O	Tiefgekühlt verflüssigtes Gas, oxidierend	D
2	3O	Refrigerated liquefied gas, oxidizing	E
2	3O	Gaz liquéfié réfrigéré, comburant	F
2	3TC	Tiefgekühlt verflüssigtes Gas, giftig, ätzend	D
2	3TC	Refrigerated liquefied gas, toxic, corrosive	E
2	3TC	Gaz liquéfié réfrigéré, toxique, corrosif	F
2	4A	Gelöstes Gas, erstickend	D
2	4A	Dissolved gas, asphyxiant	E
2	4A	Gaz dissous, asphyxiant	F
2	4F	Gelöstes Gas, entzündbar	D
2	4F	Dissolved gas, flammable	E
2	4F	Gaz dissous, inflammable	F
2	4TC	Gelöstes Gas, giftig, ätzend	D
2	4TC	Dissolved gas, toxic, corrosive	E
2	4TC	Gaz dissous, toxique, corrosif	F
2	5A	Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), erstickend	D
2	5A	Aerosol dispensers and receptacles, small, containing gas (gas cartridges), asphyxiant	E
2	5A	Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), asphyxiant	F
2	5C	Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), ätzend	D
2	5C	Aerosol dispensers and receptacles, small, containing gas (gas cartridges), corrosive	E
2	5C	Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), corrosif	F
2	5CO	Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, Gas (Gaspatronen), ätzend, oxidierend	D
2	5CO	Aerosol dispensers and receptacles, small, containing gas (gas cartridges), corrosive, oxidizing	E
2	5CO	Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), corrosif, comburant	F
2	5F	Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), entzündbar	D
2	5F	Aerosol dispensers and receptacles, small, containing gas (gas cartridges), flammable	E
2	5F	Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), inflammable	F
2	5FC	Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), entzündbar, ätzend	D
2	5FC	Aerosol dispensers and receptacles, small, containing gas (gas cartridges), flammable, corrosive	E
2	5FC	Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), inflammable, corrosif	F
2	5O	Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), oxidierend	D
2	5O	Aerosol dispensers and receptacles, small, containing gas (gas cartridges), oxidizing	E
2	5O	Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), comburant	F
2	5T	Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), giftig	D
2	5T	Aerosol dispensers and receptacles, small, containing gas (gas cartridges), toxic	E
2	5T	Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), toxique	F
2	5TC	Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), giftig, ätzend	D
2	5TC	Aerosol dispensers and receptacles, small, containing gas (gas cartridges), toxic, corrosive	E
2	5TC	Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), toxique, corrosif	F
2	5TF	Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), giftig, entzündbar	D
2	5TF	Aerosol dispensers and receptacles, small, containing gas (gas cartridges), toxic, flammable	E
2	5TF	Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), toxique, inflammable	F
2	5TFC	Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), giftig, entzündbar, ätzend	D
2	5TFC	Aerosol dispensers and receptacles, small, containing gas (gas cartridges), toxic, flammable, corrosive	E
2	5TFC	Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), toxique, inflammable, corrosif	F
2	5TO	Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), giftig, oxidierend	D
2	5TO	Aerosol dispensers and receptacles, small, containing gas (gas cartridges), toxic, oxidizing	E
2	5TO	Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), toxique, comburant	F
2	5TOC	Druckgaspackungen oder Gefäße, klein, mit Gas (Gaspatronen), giftig, oxidierend, ätzend	D
2	5TOC	Aerosol dispensers and receptacles, small, containing gas (gas cartridges), toxic, oxidizing, corrosive	E
2	5TOC	Générateurs d'aérosols et récipients de faible capacité contenant du gaz (cartouches à gaz), toxique, comburant, corrosif	F
2	6A	Andere Gegenstände, die erstickende Gase unter Druck enthalten	D
2	6A	Other articles containing asphyxiant gas under pressure	E
2	6A	Autres objets contenant un gaz sous pression, asphyxiant	F
2	6F	Andere Gegenstände, die entzündbare Gase unter Druck enthalten	D
2	6F	Other articles containing flammable gas under pressure	E
2	6F	Autres objets contenant un gaz sous pression, inflammable	F
2	6T	Gegenstände, die giftiges Gas enthalten, n.a.g.	D
2	6T	Articles containing toxic gas, n.o.s.	E
2	6T	Objets contenant du gaz toxique. n.s.a.	F
2	7F	Nicht unter Druck stehende entzündbare Gase, die besonderen Vorschriften unterliegen (Gasproben)	D
2	7F	Non-pressurized flammable gases subject to special requirements (gas samples)	E
2	7F	Gaz non comprimés soumis à des prescriptions particulières (échantillons de gaz), inflammable	F
2	7T	Nicht unter Druck stehende giftige Gase, die besonderen Vorschriften unterliegen (Gasproben)	D
2	7T	Non-pressurized toxic gases subject to special requirements (gas samples)	E
2	7T	Gaz non comprimés soumis à des prescriptions particulières (échantillons de gaz), toxique	F
2	7TF	Nicht unter Druck stehende giftige und entzündbare Gase, die besonderen Vorschriften unterliegen (Gasproben)	D
2	7TF	Non-pressurized toxic and flammable gases subject to special requirements (gas samples)	E
2	7TF	Gaz non comprimés soumis à des prescriptions particulières (échantillons de gaz), toxique, inflammable	F
2	8A	8 = Chemikalien unter Druck: flüssige, pastöse oder pulverförmige Stoffe, die mit einem Treibmittel unter Druck gesetzt werden, das der Begriffsbestimmung für verdichtetes oder verflüssigtes Gas entspricht, und Gemische dieser Stoffe; A = erstickend	D
2	8A	8 = Chemicals under pressure: liquids, pastes or powders, pressurized with a propellant that meets the definition of a compressed or liquefied gas and mixtures thereof; A = asphyxiant	E
2	8A	8 = Produits chimiques sous pression: matières liquides, pâteuses ou pulvérulentes sous pression auxquelles est ajouté un gaz propulseur qui répond à la définition d'un gaz comprimé ou liquéfié et les mélanges de ces matières; A = asphyxiant	F
2	8C	8 = Chemikalien unter Druck: flüssige, pastöse oder pulverförmige Stoffe, die mit einem Treibmittel unter Druck gesetzt werden, das der Begriffsbestimmung für verdichtetes oder verflüssigtes Gas entspricht, und Gemische dieser Stoffe; C = ätzend	D
2	8C	8 = Chemicals under pressure: liquids, pastes or powders, pressurized with a propellant that meets the definition of a compressed or liquefied gas and mixtures thereof; C = corrosive	E
2	8C	8 = Produits chimiques sous pression: matières liquides, pâteuses ou pulvérulentes sous pression auxquelles est ajouté un gaz propulseur qui répond à la définition d'un gaz comprimé ou liquéfié et les mélanges de ces matières; C = corrosif	F
2	8F	8 = Chemikalien unter Druck: flüssige, pastöse oder pulverförmige Stoffe, die mit einem Treibmittel unter Druck gesetzt werden, das der Begriffsbestimmung für verdichtetes oder verflüssigtes Gas entspricht, und Gemische dieser Stoffe; F = entzündbar	D
2	8F	8 = Chemicals under pressure: liquids, pastes or powders, pressurized with a propellant that meets the definition of a compressed or liquefied gas and mixtures thereof; F = flammable	E
2	8F	8 = Produits chimiques sous pression: matières liquides, pâteuses ou pulvérulentes sous pression auxquelles est ajouté un gaz propulseur qui répond à la définition d'un gaz comprimé ou liquéfié et les mélanges de ces matières; F = inflammable	F
2	8FC	8 = Chemikalien unter Druck: flüssige, pastöse oder pulverförmige Stoffe, die mit einem Treibmittel unter Druck gesetzt werden, das der Begriffsbestimmung für verdichtetes oder verflüssigtes Gas entspricht, und Gemische dieser Stoffe; FC = entzündbar, ätzend	D
2	8FC	8 = Chemicals under pressure: liquids, pastes or powders, pressurized with a propellant that meets the definition of a compressed or liquefied gas and mixtures thereof; FC = flammable, corrosive	E
2	8FC	8 = Produits chimiques sous pression: matières liquides, pâteuses ou pulvérulentes sous pression auxquelles est ajouté un gaz propulseur qui répond à la définition d'un gaz comprimé ou liquéfié et les mélanges de ces matières; FC = inflammable, corrosif	F
2	8T	8 = Chemikalien unter Druck: flüssige, pastöse oder pulverförmige Stoffe, die mit einem Treibmittel unter Druck gesetzt werden, das der Begriffsbestimmung für verdichtetes oder verflüssigtes Gas entspricht, und Gemische dieser Stoffe; T = giftig	D
2	8T	8 = Chemicals under pressure: liquids, pastes or powders, pressurized with a propellant that meets the definition of a compressed or liquefied gas and mixtures thereof; T = toxic	E
2	8T	8 = Produits chimiques sous pression: matières liquides, pâteuses ou pulvérulentes sous pression auxquelles est ajouté un gaz propulseur qui répond à la définition d'un gaz comprimé ou liquéfié et les mélanges de ces matières; T = toxique	F
2	8TF	8 = Chemikalien unter Druck: flüssige, pastöse oder pulverförmige Stoffe, die mit einem Treibmittel unter Druck gesetzt werden, das der Begriffsbestimmung für verdichtetes oder verflüssigtes Gas entspricht, und Gemische dieser Stoffe; TF = giftig, entzündbar	D
2	8TF	8 = Chemicals under pressure: liquids, pastes or powders, pressurized with a propellant that meets the definition of a compressed or liquefied gas and mixtures thereof; TF = toxic, flammable	E
2	8TF	8 = Produits chimiques sous pression: matières liquides, pâteuses ou pulvérulentes sous pression auxquelles est ajouté un gaz propulseur qui répond à la définition d'un gaz comprimé ou liquéfié et les mélanges de ces matières; TF = toxique, inflammable	F
2	9A	9 = Adsorbierte Gase; A = erstickend	D
2	9A	9 = Adsorbed gases; A = asphyxiant	E
2	9A	9 = Gas adsorbés; A = asphyxiant	F
2	9F	9 = Adsorbierte Gase; F = entzündbar	D
2	9F	9 = Adsorbed gases; F = flammable	E
2	9F	9 = Gas adsorbés; F = inflammable	F
2	9O	9 = Adsorbierte Gase; O = oxidierend	D
2	9O	9 = Adsorbed gases; O = oxidizing	E
2	9O	9 = Gas adsorbés; O = comburant	F
2	9T	9 = Adsorbierte Gase; T = giftig	D
2	9T	9 = Adsorbed gases; T = toxic	E
2	9T	9 = Gas adsorbés; T = toxique	F
2	9TC	9 = Adsorbierte Gase; TC = giftig, ätzend	D
2	9TC	9 = Adsorbed gases; TC = toxic, corrosive	E
2	9TC	9 = Gas adsorbés; TC = toxique, corrosif	F
2	9TF	9 = Adsorbierte Gase; TF = giftig, entzündbar	D
2	9TF	9 = Adsorbed gases; TF = toxic, flammable	E
2	9TF	9 = Gas adsorbés; TF = toxique, inflammable	F
2	9TFC	9 = Adsorbierte Gase; TFC = giftig, entzündbar, ätzend	D
2	9TFC	9 = Adsorbed gases; TFC = toxic, flammable, corrosive	E
2	9TFC	9 = Gas adsorbés; TFC = toxique, inflammable, corrosif	F
2	9TO	9 = Adsorbierte Gase; TO = giftig, oxidierend	D
2	9TO	9 = Adsorbed gases; TO = toxic, oxidizing	E
2	9TO	9 = Gas adsorbés; TO = toxique, comburant	F
2	9TOC	9 = Adsorbierte Gase; TOC = giftig, oxidierend, ätzend	D
2	9TOC	9 = Adsorbed gases; TOC = toxic, oxidizing, corrosive	E
2	9TOC	9 = Gas adsorbés; TOC = toxique, comburant, corrosif	F
3	D	Desensibilisierte explosive flüssige Stoffe	D
3	D	Liquid desensitized explosives	E
3	D	Liquides explosibles désensibilisés	F
3	FC	Entzündbare flüssige Stoffe, ätzend	D
3	FC	Flammable liquids, corrosive	E
3	FC	Liquides inflammables, corrosifs	F
3	FTC	Entzündbare flüssige Stoffe, giftig, ätzend	D
3	FTC	Flammable liquids, toxic, corrosive	E
3	FTC	Liquides inflammables, toxiques, corrosifs	F
3	FT1	Entzündbare flüssige Stoffe, giftig	D
3	FT1	Flammable liquids, toxic	E
3	FT1	Liquides inflammables, toxiques	F
3	FT2	Entzündbare flüssige Stoffe, giftig - Mittel zur Schädlingsbekämpfung (Pestizide)	D
3	FT2	Flammable liquids, toxic - Pesticides	E
3	FT2	Liquides inflammables, toxiques - pesticides	F
3	F1	Entzündbare flüssige Stoffe ohne Nebengefahr und mit einem Flammpunkt von höchstens 60 °C	D
3	F1	Flammable liquids, without subsidiary hazard, having a flash-point of or below 60 °C	E
3	F1	Liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C	F
3	F2	Entzündbare flüssige Stoffe ohne Nebengefahr und mit einem Flammpunkt über 60 °C, die auf oder über ihrem Flammpunkt erwärmt zur Beförderung aufgegeben oder befördert werden (erwärmte Stoffe)	D
3	F2	Flammable liquids, without subsidiary hazard, having a flash-point above 60 °C which are carried or handed over for carriage at or above their flash-point (elevated temperature substances)	E
3	F2	Liquides inflammables ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C, transportés ou remis au transport à une température égale ou supérieure à leur point d'éclair (matières transportées à chaud)	F
3	F3	Gegenstände, die entzündbare flüssige Stoffe enthalten	D
3	F3	Articles containing flammable liquids	E
3	F3	Objets contenant des liquides inflammables	F
3	F4	Stoffe mit einem Flammpunkt über 60 °C, die in einem Grenzbereich von 15 K unterhalb des Flammpunktes erwärmt zur Beförderung aufgegeben oder befördert werden	D
3	F4	Substances having a flash-point above 60 ° C which are carried or handed over for carriage at a temperature within a range of 15 K below the flash-point	E
3	F4	Matières ayant un point d'éclair supérieur à 60 °C remises au transport ou transportées à une température située dans la plage de 15 K sous le point d'éclair	F
3	F5	Stoffe mit einer Zündtemperatur <= 200 °C und nicht anderweitig aufgeführt	D
3	F5	Substances having an auto-ignition temperature of 200° C or below and which are not mentioned elsewhere	E
3	F5	Matières ayant une température d'auto-inflammation inférieure ou égale à 200 °C et non mentionnées par ailleurs	F
4.1	D	Desensibilisierte explosive feste Stoffe ohne Nebengefahr	D
4.1	D	Solid desensitized explosives without subsidiary hazard	E
4.1	D	Matières explosibles désensibilisées solides, sans risque subsidiaire	F
4.1	DT	Desensibilisierte explosive feste Stoffe, giftig	D
4.1	DT	Solid desensitized explosives, toxic	E
4.1	DT	Matières explosibles désensibilisées solides, toxiques	F
4.1	FC1	Entzündbare feste, organische Stoffe, ätzend	D
4.1	FC1	Flammable solids, organic, corrosive	E
4.1	FC1	Matières solides inflammables, organiques, corrosives	F
4.1	FC2	Entzündbare feste, anorganische Stoffe, ätzend	D
4.1	FC2	Flammable solids, inorganic, corrosive	E
4.1	FC2	Matières solides inflammables, inorganiques, corrosives	F
4.1	FO	Entzündbare feste Stoffe, entzündend (oxidierend) wirkend	D
4.1	FO	Flammable solids, oxidizing	E
4.1	FO	Matières solides inflammables, comburantes	F
4.1	FT1	Entzündbare feste, organische Stoffe, giftig	D
4.1	FT1	Flammable solids, organic, toxid	E
4.1	FT1	Matières solides inflammables, organiques, toxiques	F
4.1	FT2	Entzündbare feste, anorganische Stoffe, giftig	D
4.1	FT2	Flammable solids, inorganic, toxid	E
4.1	FT2	Matières solides inflammables, inorganiques, toxiques	F
4.1	F1	Entzündbare feste, organische Stoffe, ohne Nebengefahr	D
4.1	F1	Flammable solids, without subsidiary hazard, organic	E
4.1	F1	Matières solides inflammables, sans risque subsidiaire, organiques	F
4.1	F2	Entzündbare feste, organische Stoffe, ohne Nebengefahr, geschmolzen	D
4.1	F2	Flammable solids, without subsidiary hazard, organic, molten	E
4.1	F2	Matières solides inflammables, sans risque subsidiaire, organiques, fondues	F
4.1	F3	Entzündbare feste, anorganische Stoffe, ohne Nebengefahr	D
4.1	F3	Flammable solids, without subsidiary hazard, inorganic	E
4.1	F3	Matières solides inflammables, sans risque subsidiaire, inorganiques	F
4.1	F4	Entzündbare feste Stoffe ohne Nebengefahr - Gegenstände	D
4.1	F4	Articles containing flammable solids, without subsidiary hazard	E
4.1	F4	Matières solides inflammables, sans risque subsidiaire - Objets	F
4.1	PM1	Polymerisierende Stoffe, für die keine Temperaturkontrolle erforderlich ist.	D
4.1	PM1	Polymerizing substances, not requiring temperature control	E
4.1	PM1	Matières qui polymérisent, ne nécessitant pas une régulation de température	F
4.1	PM2	Polymerisierende Stoffe, für die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist.	D
4.1	PM2	Polymerizing substances, requiring temperature control	E
4.1	PM2	Matières qui polymérisent, nécessitant une régulation de température	F
4.1	SR1	Selbstzersetzliche Stoffe, für die keine Temperaturkontrolle erforderlich ist	D
4.1	SR1	Self-reactive substances, not requiring temperature control	E
4.1	SR1	Matières autoréactives, ne nécessitant pas de régulation de température	F
4.1	SR2	Selbstzersetzliche Stoffe, für die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist	D
4.1	SR2	Self-reactive substances, requiring temperature control	E
4.1	SR2	Matières autoréactives, nécessitant une régulation de température	F
4.2	SC1	Selbstentzündliche organische ätzende flüssige Stoffe	D
4.2	SC1	Substances liable to spontaneous combustion, organic, corrosive, liquid	E
4.2	SC1	Matières sujettes à l'inflammation spontanée, organiques, corrosives, liquides	F
4.2	SC2	Selbstentzündliche organische ätzende feste Stoffe	D
4.2	SC2	Substances liable to spontaneous combustion, organic, corrosive, solid	E
4.2	SC2	Matières sujettes à l'inflammation spontanée, organiques, corrosives, solides	F
4.2	SC3	Selbstentzündliche anorganische ätzende flüssige Stoffe	D
4.2	SC3	Substances liable to spontaneous combustion, inorganic, corrosive, liquid	E
4.2	SC3	Matières sujettes à l'inflammation spontanée, inorganiques, corrosives, liquides	F
4.2	SC4	Selbstentzündliche anorganische ätzende feste Stoffe	D
4.2	SC4	Substances liable to spontaneous combustion, inorganic, corrosive, solid	E
4.2	SC4	Matières sujettes à l'inflammation spontanée, inorganiques, corrosives, solides	F
4.2	SO	Selbstentzündliche oxidierende Stoffe	D
4.2	SO	Substances liable to spontaneous combustion, oxidizing	E
4.2	SO	Matières sujettes à l'inflammation spontanée, comburantes	F
4.2	ST1	Selbstentzündliche organische giftige flüssige Stoffe	D
4.2	ST1	Substances liable to spontaneous combustion, organic, toxic, liquid	E
4.2	ST1	Matières sujettes à l'inflammation spontanée, organiques, toxiques, liquides	F
4.2	ST2	Selbstentzündliche organische giftige feste Stoffe	D
4.2	ST2	Substances liable to spontaneous combustion, organic, toxic, solid	E
4.2	ST2	Matières sujettes à l'inflammation spontanée, organiques, toxiques, solides	F
4.2	ST3	Selbstentzündliche anorganische giftige flüssige Stoffe	D
4.2	ST3	Substances liable to spontaneous combustion, inorganic, toxic, liquid	E
4.2	ST3	Matières sujettes à l'inflammation spontanée, inorganiques, toxiques, liquides	F
4.2	ST4	Selbstentzündliche anorganische giftige feste Stoffe	D
4.2	ST4	Substances liable to spontaneous combustion, inorganic, toxic, solid	E
4.2	ST4	Matières sujettes à l'inflammation spontanée, inorganiques, toxiques, solides	F
4.2	SW1	Selbstentzündliche Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln	D
4.2	SW1	Substances liable to spontaneous combustion, which, in contact with water, emit flammable gases	E
4.2	SW1	Matières sujettes à l'inflammation spontanée, qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables	F
4.2	SW2	Gegenstände mit selbstentzündlichen Stoffen, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln	D
4.2	SW2	Articles containing substances liable to spontaneous combustion, which, in contact with water, emit flammable gases	E
4.2	SW2	Objets contenant des matières sujettes à l'inflammation spontanée, qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables	F
4.2	S1	Selbstentzündliche organische flüssige Stoffe ohne Nebengefahr	D
4.2	S1	Substances liable to spontaneous combustion, without subsidiary hazard, organic, liquid	E
4.2	S1	Matières sujettes à l'inflammation spontanée, sans risque subsidiaire, organiques, liquides	F
4.2	S2	Selbstentzündliche organische feste Stoffe ohne Nebengefahr	D
4.2	S2	Substances liable to spontaneous combustion, without subsidiary hazard, organic, solid	E
4.2	S2	Matières sujettes à l'inflammation spontanée, sans risque subsidiaire, organiques, solides	F
4.2	S3	Selbstentzündliche anorganische flüssige Stoffe ohne Nebengefahr	D
4.2	S3	Substances liable to spontaneous combustion, without subsidiary hazard, inorganic, liquid	E
4.2	S3	Matières sujettes à l'inflammation spontanée, sans risque subsidiaire, inorganiques, liquides	F
4.2	S4	Selbstentzündliche anorganische feste Stoffe ohne Nebengefahr	D
4.2	S4	Substances liable to spontaneous combustion, without subsidiary hazard, inorganic, solid	E
4.2	S4	Matières sujettes à l'inflammation spontanée, sans risque subsidiaire, inorganiques, solides	F
4.2	S5	Selbstentzündliche metallorganische Stoffe ohne Nebengefahr	D
4.2	S5	Organometallic substances liable to spontaneous combustion, without subsidiary hazard	E
4.2	S5	Matières organométalliques sujettes à l'inflammation spontanée, sans risque subsidiaire	F
4.2	S6	Gegenstände, die  selbstentzündliche Stoffe ohne Nebengefahr enthalten	D
4.2	S6	Articles containing substances liable to spontaneous combustion, without subsidiary hazard	E
4.2	S6	Objets contenant de la matière sujette à l'inflammation spontanée sans danger subsidiaire	F
4.3	WC1	Flüssige ätzende Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln	D
4.3	WC1	Substances which, in contact with water, emit flammable gases, corrosive, liquid	E
4.3	WC1	Matières qui, au contact de l'eau, dègagent des gaz inflammables, corrosifs, liquides	F
4.3	WC2	Feste ätzende Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln	D
4.3	WC2	Substances which, in contact with water, emit flammable gases, corrosive, solid	E
4.3	WC2	Matières qui, au contact de l'eau, dègagent des gaz inflammables, corrosifs, solides	F
4.3	WFC	Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, ätzend	D
4.3	WFC	Substances which, in contact with water, emit flammable gases, flammable, corrosive	E
4.3	WFC	Matières qui, au contact de l'eau, dègagent des gaz inflammables, inflammables, corrosifs	F
4.3	WF1	Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, entzündbar, flüssig	D
4.3	WF1	Substances which, in contact with water, emit flammable gases, liquid, flammable	E
4.3	WF1	Matières qui, au contact de l'eau, dègagent des gaz inflammables, liquides, inflammable	F
4.3	WF2	Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, entzündbar, fest	D
4.3	WF2	Substances which, in contact with water, emit flammable gases, solid, flammable	E
4.3	WF2	Matières qui, au contact de l'eau, dègagent des gaz inflammables, solides, inflammable	F
4.3	WO	Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, entzündend (oxidierend) wirkend, fest	D
4.3	WO	Substances which, in contact with water, emit flammable gases, oxidizing, solid	E
4.3	WO	Matières qui, au contact de l'eau, dègagent des gaz inflammables, solides, comburantes	F
4.3	WS	Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, selbsterhitzungsfähig, fest	D
4.3	WS	Substances which, in contact with water, emit flammable gases, solid, self-heating	E
4.3	WS	Matières auto-échauffantes qui, au contact de l'eau, dègagent des gaz inflammables, solides	F
4.3	WT1	Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, giftig, flüssig	D
4.3	WT1	Substances which, in contact with water, emit flammable gases, toxic, liquid	E
4.3	WT1	Matières qui, au contact de l'eau, dègagent des gaz inflammables, toxiques, liquides	F
4.3	WT2	Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, giftig, fest	D
4.3	WT2	Substances which, in contact with water, emit flammable gases, toxic, solid	E
4.3	WT2	Matières qui, au contact de l'eau, dègagent des gaz inflammables, toxiques, solides	F
4.3	W1	Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, ohne Nebengefahr, flüssig	D
4.3	W1	Substances which, in contact with water, emit flammable gases, without subsidiary hazard, liquid	E
4.3	W1	Matières qui, au contact de l'eau, dègagent des gaz inflammables, sans risque subsidiaire, liquides	F
4.3	W2	Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, ohne Nebengefahr, fest	D
4.3	W2	Substances which, in contact with water, emit flammable gases, without subsidiary hazard, solid	E
4.3	W2	Matières qui, au contact de l'eau, dègagent des gaz inflammables, sans risque subsidiaire, solides	F
4.3	W3	Gegenstände, die Stoffe enthalten, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, ohne Nebengefahr	D
4.3	W3	Articles containing substances which, in contact with water, emit flammable gases, without subsidiary hazard	E
4.3	W3	Objets contenant des matières qui, au contact de l'eau, dègagent des gaz inflammables, sans risque subsidiaire	F
5.1	OC1	Entzündend (oxidierend) wirkende flüssige Stoffe, ätzend	D
5.1	OC1	Oxidizing substances, corrosive, liquid	E
5.1	OC1	Matières comburantes corrosives, liquides	F
5.1	OC2	Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, ätzend	D
5.1	OC2	Oxidizing substances, corrosive, solid	E
5.1	OC2	Matières comburantes corrosives, solides	F
5.1	OF	Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, entzündbar	D
5.1	OF	Oxidizing substances, solid, flammable	E
5.1	OF	Matières solides comburantes, inflammables	F
5.1	OS	Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, selbsterhitzungsfähig	D
5.1	OS	Oxidizing substances, solid, self-heating	E
5.1	OS	Matières solides comburantes, sujettes à l'inflammation spontanée	F
5.1	OTC	Entzündend (oxidierend) wirkende Stoffe, giftig, ätzend	D
5.1	OTC	Oxidizing substances, toxic, corrosive	E
5.1	OTC	Matières comburantes toxiques, corrosives	F
5.1	OT1	Entzündend (oxidierend) wirkende flüssige Stoffe, giftig	D
5.1	OT1	Oxidizing substances, toxic, liquid	E
5.1	OT1	Matières comburantes toxiques, liquides	F
5.1	OT2	Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, giftig	D
5.1	OT2	Oxidizing substances, toxic, solid	E
5.1	OT2	Matières comburantes toxiques, solides	F
5.1	OW	Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln	D
5.1	OW	Oxidizing substances, solid, which, in contact with water, emit flammable gases	E
5.1	OW	Matières solides comburantes, qui, au contact de l'eau, dégageant des gaz inflammables	F
5.1	O1	Entzündend (oxidierend) wirkende flüssige Stoffe, ohne Nebengefahr	D
5.1	O1	Oxidizing substances, without subsidiary hazard, liquid	E
5.1	O1	Matières comburantes sans risque subsidiaire, liquides	F
5.1	O2	Entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, ohne Nebengefahr	D
5.1	O2	Oxidizing substances, without subsidiary hazard, solid	E
5.1	O2	Matières comburantes sans risque subsidiaire, solides	F
5.1	O3	Gegenstände, die entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe, ohne Nebengefahr enthalten	D
5.1	O3	Articles containing oxidizing substances, without subsidiary hazard	E
5.1	O3	Objets contenant des matières comburantes sans risque subsidiaire	F
5.2	P1	Organische Peroxide, für die keine Temperaturkontrolle erforderlich ist	D
5.2	P1	Organic peroxides, not requiring temperature control	E
5.2	P1	Peroxydes organiques, ne nécessitant pas de régulation de tempérture	F
5.2	P2	Organische Peroxide, für die eine Temperaturkontrolle erforderlich ist	D
5.2	P2	Organic peroxides, requiring temperature control	E
5.2	P2	Peroxydes organiques, nécessitant une régulation de tempérture	F
6.1	TC1	Giftige ätzende organische flüssige Stoffe	D
6.1	TC1	Toxic substances, corrosive, organic, liquid	E
6.1	TC1	Matières toxiques corrosives, organiques, liquides	F
6.1	TC2	Giftige ätzende organische feste Stoffe	D
6.1	TC2	Toxic substances, corrosive, organic, solid	E
6.1	TC2	Matières toxiques corrosives, organiques, solides	F
6.1	TC3	Giftige ätzende anorganische flüssige Stoffe	D
6.1	TC3	Toxic substances, corrosive, inorganic, liquid	E
6.1	TC3	Matières toxiques corrosives, inorganiques, liquides	F
6.1	TC4	Giftige ätzende anorganische feste Stoffe	D
6.1	TC4	Toxic substances, corrosive, inorganic, solid	E
6.1	TC4	Matières toxiques corrosives, inorganiques, solides	F
6.1	TC5	Gegenstände, die giftige ätzende Stoffe enthalten	D
6.1	TC5	Articles containing toxic substances, corrosive	E
6.1	TC5	Objets contenant des matières toxiques corrosives	F
6.1	TFC	Giftige entzündbare ätzende Stoffe	D
6.1	TFC	Toxic substances, flammable, corrosive	E
6.1	TFC	Matières toxiques inflammables corrosives	F
6.1	TFW	Giftige entzündbare Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase bilden	D
6.1	TFW	Toxic substances, flammable, which, in contact with water, emit flammable gases	E
6.1	TFW	Matières toxiques inflammables qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables	F
6.1	TF1	Giftige entzündbare flüssige Stoffe	D
6.1	TF1	Toxic substances, flammable, liquid	E
6.1	TF1	Matières toxiques inflammables, liquides	F
6.1	TF2	Giftige entzündbare flüssige Stoffe, die als Mittel zur Schädlingsbekämpfung (Pestizide) verwendet werden	D
6.1	TF2	Toxic substances, flammable, liquid, used as pesticides	E
6.1	TF2	Matières toxiques inflammables, liquides pesticides	F
6.1	TF3	Giftige entzündbare fest Stoffe	D
6.1	TF3	Toxic substances, flammable, solid	E
6.1	TF3	Matières toxiques inflammables, solides	F
6.1	TF4	Gegenstände, die giftige entzündbare Stoffe enthalten	D
6.1	TF4	Articles containing toxic substances, flammable	E
6.1	TF4	Objets contenant des matières toxiques inflammables	F
6.1	TO1	Giftige entzündend (oxidierend) wirkende flüssige Stoffe	D
6.1	TO1	Toxic substances, oxidizing, liquid	E
6.1	TO1	Matières toxiques comburantes, liquides	F
6.1	TO2	Giftige entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe	D
6.1	TO2	Toxic substances, oxidizing, solid	E
6.1	TO2	Matières toxiques comburantes, solides	F
6.1	TS	Giftige selbsterhitzungsfähige feste Stoffe	D
6.1	TS	Toxic substances, self-heating, solid	E
6.1	TS	Matières toxiques auto-échauffantes, solides	F
6.1	TW1	Giftige flüssige Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln	D
6.1	TW1	Toxic substances, which, in contact with water, emit flammable gases, liquid	E
6.1	TW1	Matières toxiques qui, au contact de l'eau, dégageant des gaz inflammables, liquides	F
6.1	TW2	Giftige feste Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln	D
6.1	TW2	Toxic substances, which, in contact with water, emit flammable gases, solid	E
6.1	TW2	Matières toxiques qui, au contact de l'eau, dégageant des gaz inflammables, solides	F
6.1	T1	Giftige organische flüssige Stoffe ohne Nebengefahr	D
6.1	T1	Toxic substances without subsidiary hazard, organic, liquid	E
6.1	T1	Matières toxiques sans risque subsidiaire, organiques, liquides	F
6.1	T10	Gegenstände, die giftige Stoffe ohne Nebengefahr enthalten	D
6.1	T10	Articles containing toxic substances without subsidiary hazard	E
6.1	T10	Objets contenant des matières toxiques sans risque subsidiaire	F
6.1	T2	Giftige organische feste Stoffe ohne Nebengefahr	D
6.1	T2	Toxic substances without subsidiary hazard, organic, solid	E
6.1	T2	Matières toxiques sans risque subsidiaire, organiques, solides	F
6.1	T3	Giftige metallorganische Stoffe ohne Nebengefahr	D
6.1	T3	Toxic organometallic substances without subsidiary hazard	E
6.1	T3	Matières toxiques sans risque subsidiaire, organométalliques	F
6.1	T4	Giftige anorganische flüssige Stoffe ohne Nebengefahr	D
6.1	T4	Toxic substances without subsidiary hazard, inorganic, liquid	E
6.1	T4	Matières toxiques sans risque subsidiaire, inorganiques, liquides	F
6.1	T5	Giftige anorganische feste Stoffe ohne Nebengefahr	D
6.1	T5	Toxic substances without subsidiary hazard, inorganic, solid	E
6.1	T5	Matières toxiques sans risque subsidiaire, inorganiques, solides	F
6.1	T6	Giftige flüssige Stoffe ohne Nebengefahr - Mittel zur Schädlingsbekämpfung (Pestizide)	D
6.1	T6	Toxic substances without subsidiary hazard, liquid, used as pesticides	E
6.1	T6	Matières toxiques sans risque subsidiaire, pesticides, liquides	F
6.1	T7	Giftige feste Stoffe ohne Nebengefahr - Mittel zur Schädlingsbekämpfung (Pestizide)	D
6.1	T7	Toxic substances without subsidiary hazard, solid, used as pesticides	E
6.1	T7	Matières toxiques sans risque subsidiaire, pesticides, solides	F
6.1	T8	Giftige feste Stoffe ohne Nebengefahr - Proben	D
6.1	T8	Toxic substances without subsidiary hazard, samples	E
6.1	T8	Matières toxiques sans risque subsidiaire, échantillons	F
6.1	T9	Sonstige giftige Stoffe ohne Nebengefahr	D
6.1	T9	Other toxic substances without subsidiary hazard	E
6.1	T9	Autres matières toxiques sans risque subsidiaire	F
6.2	I1	Ansteckungsgefährliche Stoffe, gefährlich für Menschen	D
6.2	I1	Infectious substances affecting humans	E
6.2	I1	Matières infectieuses pour l'homme	F
6.2	I2	Ansteckungsgefährliche Stoffe, gefährlich nur für Tiere	D
6.2	I2	Infectious substances affecting animals only	E
6.2	I2	Matières infectieuses pour les animaux uniquement	F
6.2	I3	Klinische Abfälle	D
6.2	I3	Clinical waste	E
6.2	I3	Déchets d'hôpital	F
6.2	I4	Diagnostische Proben	D
6.2	I4	Diagnostic specimens	E
6.2	I4	Échantillons de diagnostic	F
8	CFT	Ätzende entzündbare giftige flüssige Stoffe	D
8	CFT	Corrosive substances, flammable, liquid, toxic	E
8	CFT	Matières corrosives liquides, inflammables, toxiques	F
8	CF1	Ätzende entzündbare flüssige Stoffe	D
8	CF1	Corrosive substances, flammable, liquid	E
8	CF1	Matières corrosives, inflammables, liquides	F
8	CF2	Ätzende entzündbare feste Stoffe	D
8	CF2	Corrosive substances, flammable, solid	E
8	CF2	Matières corrosives, inflammables, solides	F
8	COT	Ätzende entzündend (oxidierend) wirkende giftige Stoffe	D
8	COT	Corrosive substances, oxidizing, toxic	E
8	COT	Matières corrosives comburantes, toxiques	F
8	CO1	Ätzende entzündend (oxidierend) wirkende flüssige Stoffe	D
8	CO1	Corrosive substances, oxidizing, liquid	E
8	CO1	Matières corrosives comburantes, liquides	F
8	CO2	Ätzende entzündend (oxidierend) wirkende feste Stoffe	D
8	CO2	Corrosive substances, oxidizing, solid	E
8	CO2	Matières corrosives comburantes, solides	F
8	CS1	Ätzende selbsterhitzungsfähige flüssige Stoffe	D
8	CS1	Corrosive substances, self-heating, liquid	E
8	CS1	Matières corrosives, auto-échauffantes, liquides	F
8	CS2	Ätzende selbsterhitzungsfähige feste Stoffe	D
8	CS2	Corrosive substances, self-heating, solid	E
8	CS2	Matières corrosives, auto-échauffantes, solides	F
8	CT1	Ätzende giftige flüssige Stoffe	D
8	CT1	Corrosive substances, toxic, liquid	E
8	CT1	Matières corrosives toxiques, liquides	F
8	CT2	Ätzende giftige feste Stoffe	D
8	CT2	Corrosive substances, toxic, solid	E
8	CT2	Matières corrosives toxiques, solides	F
8	CT3	Gegenstände, die ätzende giftige Stoffe enthalten	D
8	CT3	Articles containing corrosive substances, toxic	E
8	CT3	Objets contenant des matières corrosives toxiques	F
8	CW1	Ätzende flüssige Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln	D
8	CW1	Corrosive substances, which, in contact with water, emit flammable gases, liquid	E
8	CW1	Matières corrosives qui, au contact de l'eau, dégageant des gaz inflammables, liquides	F
8	CW2	Ätzende feste Stoffe, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln	D
8	CW2	Corrosive substances, which, in contact with water, emit flammable gases, solid	E
8	CW2	Matières corrosives qui, au contact de l'eau, dégageant des gaz inflammables, solides	F
8	C1	Ätzende anorganische flüssige Stoffe sauren Charakters ohne Nebengefahr	D
8	C1	Corrosive acid substances without subsidiary hazard, inorganic, liquid	E
8	C1	Matières corrosives sans risque subsidiaire, inorganiques, liquides	F
8	C10	Sonstige ätzende feste Stoffe ohne Nebengefahr	D
8	C10	Other corrosive substances without subsidiary hazard, solid	E
8	C10	Autres matières corrosives sans risque subsidiaire, solides	F
8	C11	Gegenstände, die ätzende Stoffe ohne Nebengefahr enthalten	D
8	C11	Articles containing corrosive substances without subsidiary hazard	E
8	C11	Objets contenant des matières corrosives sans risque subsidiaire	F
8	C2	Ätzende anorganische feste Stoffe sauren Charakters ohne Nebengefahr	D
8	C2	Corrosive acid substances without subsidiary hazard, inorganic, solid	E
8	C2	Matières corrosives sans risque subsidiaire, inorganiques, solides	F
8	C3	Ätzende organische flüssige Stoffe sauren Charakters ohne Nebengefahr	D
8	C3	Corrosive acid substances without subsidiary hazard, organic, liquid	E
8	C3	Matières corrosives sans risque subsidiaire, organiques, liquides	F
8	C4	Ätzende organische feste Stoffe sauren Charakters ohne Nebengefahr	D
8	C4	Corrosive acid substances without subsidiary hazard, organic, liquid	E
8	C4	Matières corrosives sans risque subsidiaire, organiques, solides	F
8	C5	Ätzende anorganische flüssige Stoffe basischen Charakters ohne Nebengefahr	D
8	C5	Corrosive basic substances without subsidiary hazard, inorganic, liquid	E
8	C5	Matières corrosives de caractère basique sans risque subsidiaire, inorganiques, liquides	F
8	C6	Ätzende anorganische feste Stoffe basischen Charakters ohne Nebengefahr	D
8	C6	Corrosive basic substances without subsidiary hazard, inorganic, solid	E
8	C6	Matières corrosives de caractère basique sans risque subsidiaire, inorganiques, solides	F
8	C7	Ätzende organische flüssige Stoffe basischen Charakters ohne Nebengefahr	D
8	C7	Corrosive basic substances without subsidiary hazard, organic, liquid	E
8	C7	Matières corrosives de caractère basique sans risque subsidiaire, organiques, liquides	F
8	C8	Ätzende organische feste Stoffe basischen Charakters ohne Nebengefahr	D
8	C8	Corrosive basic substances without subsidiary hazard, organic, liquid	E
8	C8	Matières corrosives de caractère basique sans risque subsidiaire, organiques, solides	F
8	C9	Sonstige ätzende flüssige Stoffe ohne Nebengefahr	D
8	C9	Other corrosive substances without subsidiary hazard, liquid	E
8	C9	Autres matières corrosives sans risque subsidiaire, liquides	F
9	M1	Stoffe, die beim Einatmen als Feinstaub die Gesundheit gefährden können	D
9	M1	Substances which, on inhalation as fine dust, may endanger health	E
9	M1	Matières qui, inhalées sous forme de poussière fine, peuvent mettre en danger la santé	F
9	M10	Erwärmte feste Stoffe	D
9	M10	Elevated temperature substances, solid	E
9	M10	Matières transportées à chaud, solides	F
9	M11	Andere Stoffe, die während der Beförderung eine Gefahr darstellen und nicht unter die Definition einer anderen Klasse fallen	D
9	M11	Other substances presenting a danger during carriage, but not meeting the definitions of another class	E
9	M11	Autres matières qui présentent un risque pendant le transport mais qui ne correspondent à la définition d'aucune autre classe	F
9	M12	Andere Stoffe und Gegenstände, die während der Beförderung in Tankschiffen eine Gefahr darstellen und nicht unter die Definition einer anderen Klasse fallen	D
9	M12	Other substances and articles presenting a danger during carriage in tank vessels, but not meeting the definitions of another class	E
9	M12	Autres matières et objets présentant un danger au cours du transport en bateaux-citernes mais qui ne correspondent à la définition d'aucune autre classe	F
9	M2	Stoffe und Geräte, die im Brandfall Dioxine bilden können	D
9	M2	Substances and apparatus which, in the event of fire, may form dioxins	E
9	M2	Matières et appareils qui, en cas d'incendie, peuvent former des dioxines	F
9	M3	Stoffe, die entzündbare Dämpfe abgeben	D
9	M3	Substances evolving flammable vapour	E
9	M3	Matières dégageant des vapeurs inflammables	F
9	M4	Lithiumbatterien und Natrium-Ionen-Batterien	D
9	M4	Lithium batteries and sodium ion batteries	E
9	M4	Piles au lithium	F
9	M5	Rettungsmittel	D
9	M5	Live-saving appliances	E
9	M5	Engins de sauvetage	F
9	M6	Umweltgefährdende Stoffe - wasserverunreinigende flüssige Stoffe	D
9	M6	Environmentally hazardous substances: pollutant to the aquatic environment, liquid	E
9	M6	Matières dangereuses pour l'environnement: matières polluantes pour l'environnement aquatique, liquides	F
9	M7	Umweltgefährdende Stoffe - wasserverunreinigende feste Stoffe	D
9	M7	Environmentally hazardous substances: pollutant to the aquatic environment, solid	E
9	M7	Matières dangereuses pour l'environnement: matières polluantes pour l'environnement aquatique, solides	F
9	M8	Umweltgefährdende Stoffe - Genetisch veränderte Mikroorganismen und Organismen	D
9	M8	Environmentally hazardous substances: genetically modified microorganisms and organisms	E
9	M8	Matières dangereuses pour l'environnement: micro-organismes et organismes génétiquement modifiés	F
9	M9	Erwärmte flüssige Stoffe	D
9	M9	Elevated temperature substances, liquid	E
9	M9	Matières transportées à chaud, liquides	F
