Siehe Absatz 2.2.52.1.8 des ADN:

"Die Klassifizierung organischer Peroxide, die in Unterabschnitt 2.2.52.4, in Unterabschnitt 4.1.4.2 des ADR, Verpackungsanweisung IBC 520 oder in Unterabschnitt 4.2.5.2 des ADR, Anweisung für ortsbewegliche Tanks T 23 nicht aufgeführt sind, sowie ihre Zuordnung zu einer Sammeleintragung sind von der zuständigen Behörde des Ursprungslandes vorzunehmen. Das Genehmigungszeugnis muss die Zuordnung und die entsprechenden Beförderungsbedingungen enthalten. [...]"

Diese BAM-Nr. repräsentiert die Sammeleintragung an sich, unter der Voraussetzung, dass das organische Peroxid zusätzlich ätzende Eigenschaften im Sinne des ADN aufweist. Dieser Eintragung wurde nach Absatz 4.1.7.1.4 Buchstabe b) des ADR die Verpackungsmethode OP6 zugeordnet. Eventuell ist im Genehmigungszeugnis der zuständigen Behörde eine Verpackungsmethode mit einer niedrigeren OP-Nummer angegeben, wenn das organische Peroxid die Kriterien des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Absatz 20.4.3 c) nur in einer kleineren Verpackung erfüllt.