Folgende zusammengesetzte Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

+---------------------+---------------------------------+------------+
|                     |                                 | höchste    |
| Innenverpackungen   | Außenverpackungen               | Nettomasse |
+---------------------+---------------------------------+------------+
| aus Glas        5 l | Kisten                          |            |
| aus Kunststoff  5 l |   aus Aluminium (4B)            |   125 kg   |
| aus Metall      5 l |   aus Naturholz, einfach (4C1)  |   125 kg   |
|                     |   aus Naturholz, mit            |   125 kg   |
|                     |     staubdichten Wänden (4C2)   |            |
|                     |   aus Sperrholz (4D)            |   125 kg   |
|                     |   aus Pappe (4G)                |   125 kg   |
|                     |   aus starrem Kunststoff (4H2)  |   125 kg   |
|                     | Fässer                          |            |
|                     |   aus Aluminium, mit            |   125 kg   |
|                     |     abnehmbarem Deckel (1A1)    |            |
|                     |   aus Pappe (1G)                |   125 kg   |
|                     |   aus einem anderen Metall, mit |   125 kg   |
|                     |     abnehmbarem Deckel (1N2)    |            |
|                     |   aus Kunststoff, mit           |   125 kg   |
|                     |     abnehmbarem Deckel (1H2)    |            |
|                     |   aus Sperrholz (1D)            |   125 kg   |
|                     | Kanister                        |            |
|                     |   aus Aluminium, mit            |   125 kg   |
|                     |     abnehmbarem Deckel (3B2)    |            |
|                     |   aus Kunststoff, mit           |   125 kg   |
|                     |     abnehmbarem Deckel (3H2)    |            |
+---------------------+---------------------------------+------------+