Code L10CH:

L = Type de citerne:

Citerne pour matières à l'état liquide (matières liquides ou matières solides remises au transport à l'état fondu).
-------------------------

10 = Pression de calcul:

Pression minimale de calcul: 10 bar
-------------------------

C = Ouvertures (voir 6.8.2.2.2):

Citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le haut qui, au-dessous du niveau du liquide, n'a que des orifices de nettoyage.
-------------------------

H = Soupapes/dispositifs de sécurité:

Citerne fermée hermétiquement (voir 1.2.1).