Les matières des Nos ONU 2857 et 3358 et les objets robustes expédiés sous le No ONU 3164 peuvent être transportées sans emballage, dans des harasses ou dans des suremballages appropriés.

NOTA: La masse nette des emballages autorisés peut dépasser 400 kg (voir 4.1.3.3).