Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

| Innenverpackung |       Außenverpackung           |   Art     | Maximal * |
+-----------------+---------------------------------+-----------+-----------+
| Glas       5 kg | Fässer aus Stahl                | 1A1, 1A2  |  125 kg   |
| Kunststoff 5 kg |            Aluminium            | 1B1, 1B2  |  125 kg   |
| Metall     5 kg |            einem anderen Metall | 1N1, 1N2  |  125 kg   |
|                 |            Kunststoff           | 1H1, 1H2  |  125 kg   |
|                 |            Sperrholz            | 1D        |  125 kg   |
|                 |            Pappe                | 1G        |  125 kg   |
|                 +---------------------------------+-----------+-----------+
|                 | Kisten aus Stahl                | 4A        |  125 kg   |
|                 |            Aluminium            | 4B        |  125 kg   |
|                 |            einem anderen Metall | 4N        |  125 kg   |
|                 |            Naturholz            | 4C1       |  125 kg   |
|                 |            Naturholz mit staub- | 4C2       |  125 kg   |
|                 |              dichten Wänden     |           |           |
|                 |            Sperrholz            | 4D        |  125 kg   |
|                 |            Holzfaserwerkstoff   | 4F        |  125 kg   |
|                 |            Pappe                | 4G        |   40 kg   |
|                 |            Schaumstoff          | 4H1       |   60 kg   |
|                 |            starrem Kunststoff   | 4H2       |  125 kg   |
+-----------------+---------------------------------+-----------+-----------+

* Höchste Nettomasse