Code L10BH:

L = Tanktyp:

Tank für Stoffe in flüssigem Zustand (flüssige Stoffe oder feste Stoffe, die in geschmolzenem Zustand zur Beförderung aufgegeben werden).
-------------------------

10 = Berechnungsdruck:

Mindestberechnungsdruck: 10 bar (siehe Absatz 6.8.2.1.14).
-------------------------

B = Öffnungen (siehe Absatz 6.8.2.2.2):

Tank mit Bodenöffnungen mit 3 Verschlüssen für das Befüllen oder Entleeren.
-------------------------

H = Sicherheitsventil/-einrichtung:

Luftdicht verschlossener Tank (siehe Begriffsbestimmung in Abschnitt 1.2.1).