Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

|  Innenverpackung   |       Außenverpackung           |   Art    | Maximal * |
+--------------------+---------------------------------+----------+-----------+
| Glas          2 kg | Fässer aus Stahl                | 1A1, 1A2 |  400 kg   |
| Kunststoff   15 kg |            Aluminium            | 1B1, 1B2 |  400 kg   |
| Metall       20 kg |            einem anderen Metall | 1N1, 1N2 |  400 kg   |
|                    |            Kunststoff           | 1H1, 1H2 |  400 kg   |
| Innenverpackungen  |            Sperrholz            | 1D       |  400 kg   |
| müssen luftdicht   |            Pappe                | 1G       |  400 kg   |
| verschlossen sein  +---------------------------------+----------+-----------+
| (z.B. durch ein    | Kisten aus Stahl                | 4A       |  400 kg   |
| Klebeband oder     |            Aluminium            | 4B       |  400 kg   |
| durch Schraubver-  |            einem anderen Metall | 4N       |  400 kg   |
| schlüsse)          |            Naturholz            | 4C1      |  250 kg   |
|                    |            Naturholz mit staub- | 4C2      |  250 kg   |
|                    |              dichten Wänden     |          |           |
|                    |            Sperrholz            | 4D       |  250 kg   |
|                    |            Holzfaserwerkstoff   | 4F       |  125 kg   |
|                    |            Pappe                | 4G       |  125 kg   |
|                    |            Schaumstoff          | 4H1      |   60 kg   |
|                    |            starrem Kunststoff   | 4H2      |  250 kg   |
|                    +---------------------------------+----------+-----------+
|                    | Kanister aus Stahl              | 3A1, 3A2 |  120 kg   |
|                    |              Aluminium          | 3B1, 3B2 |  120 kg   |
|                    |              Kunststoff         | 3H1, 3H2 |  120 kg   |
+--------------------+---------------------------------+----------+-----------+

* Höchste Nettomasse

Zusätzliche Vorschrift:
Die Verpackungen müssen luftdicht verschlossen sein.