Code L4BN:

L = Type de citerne:

Citerne pour matières à l'état liquide (matières liquides ou matières solides remises au transport à l'état fondu).
-------------------------

4 = Pression de calcul:

Pression minimale de calcul: 4 bar
-------------------------

B = Ouvertures (voir 6.8.2.2.2):

Citerne avec ouvertures de remplissage par le bas ou de vidange par le bas avec 3 fermetures.
-------------------------

N = Soupapes/dispositifs de sécurité:

citerne sans dispositif de respiration selon le 6.8.2.2.6 et non fermée hermétiquement.