Für die Beförderungskategorie siehe Sondervorschrift 671.
Dieser UN-Nummer ist ab dem 01.01.2019 in Tabelle A des ADR keine Verpackungsgruppe mehr zugeordnet. Laut Sondervorschrift 251 muss für Zwecke der Beschreibung der gefährlichen Güter im Beförderungspapier gemäß Absatz 5.4.1.1.1 die im Beförderungspapier angegebene Verpackungsgruppe der strengsten Verpackungsgruppe entsprechen, die einem der im Chemie-Testsatz enthaltenen Stoffe zugeordnet ist. Wenn der Chemie-Testsatz nur gefährliche Güter enthält, denen keine Verpackungsgruppe zugeordnet ist, muss im Beförderungspapier keine Verpackungsgruppe angegeben werden.
Für diesen Chemie-Testsatz gelten nach den o. a. Sondervorschriften die Verpackungsgruppe I und die Beförderungskategorie 1.