Code L10DH(+):

L = Type de citerne:

Citerne pour matières à l'état liquide (matières liquides ou matières solides remises au transport à l'état fondu).
-------------------------

10 = Pression de calcul:

Pression minimale de calcul: 10 bar
-------------------------

D = Ouvertures (voir 6.8.2.2.2):

Citerne avec ouvertures de remplissage et de vidange par le haut sans ouvertures au-dessous du niveau du liquide.
-------------------------

H = Soupapes/dispositifs de sécurité:

Citerne fermée hermétiquement (voir 1.2.1).
-------------------------

(+) = Un signe "(+)" après le code-citerne signifie que la matière est soumise à des exigences particulières. Dans ce cas, l'usage alternatif des citernes pour d'autres matières et groupes de matières n'est autorisé que si cela est spécifié dans le certificat d'agrément de type. Des citernes plus exigeantes selon les dispositions figurant à la fin du tableau du 4.3.4.1.2 peuvent être utilisées tout en tenant compte des dispositions spéciales indiquées dans la colonne (13) du tableau A du chapitre 3.2.