Code SGAN:

S = Type de citerne:

Citerne pour matière à l'état solide (pulvérulente ou granulaire).
-------------------------

G = Pression de calcul:

Pression minimale de calcul selon les prescriptions générales du 6.8.2.1.14.
-------------------------

A = Ouvertures (voir 6.8.2.2.2):

Citerne avec ouvertures de remplissage par le bas ou de vidange par le bas avec 2 fermetures.
-------------------------

N = Soupapes/dispositifs de sécurité:

Citerne sans dispositif de respiration selon le 6.8.2.2.6 et non fermée hermétiquement.