Code L21DH:

L = Tanktyp:

Tank für Stoffe in flüssigem Zustand (flüssige Stoffe oder feste Stoffe, die in geschmolzenem Zustand zur Beförderung aufgegeben werden).
-------------------------

21 = Berechnungsdruck:

Mindestberechnungsdruck: 21 bar (siehe Absatz 6.8.2.1.14).
-------------------------

D = Öffnungen (siehe Absatz 6.8.2.2.2):

Tank mit obliegenden Öffnungen ohne Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels.
-------------------------

H = Sicherheitsventil/-einrichtung:

Luftdicht verschlossener Tank (siehe Begriffsbestimmung in Abschnitt 1.2.1).