Code SGAV:

S = Type de citerne:

Citerne pour matière à l'état solide (pulvérulente ou granulaire).
-------------------------

G = Pression de calcul:

Pression minimale de calcul selon les prescriptions générales du 6.8.2.1.14.
-------------------------

A = Ouvertures (voir 6.8.2.2.2):

Citerne avec ouvertures de remplissage par le bas ou de vidange par le bas avec 2 fermetures.
-------------------------

V = Soupapes/dispositifs de sécurité:

Citerne avec dispositif de respiration, selon 6.8.2.2.6, sans dispositif de protection contre le propagation de la flamme; ou citerne non résistante à la pression générée par une explosion