Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

|                                                       | Höchste    |
| zusammengesetzte Verpackungen                         | Nettomasse |
+-------------------------------------------------------+------------+
| (1) Gefäße aus Glas mit einem höchsten Fassungsraum   |    75 kg   |
| von 5 Litern in einer Außenverpackung 1A1, 1A2, 1B1,  |            |
| 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4N, 4C1,     |            |
| 4C2, 4D, 4F, 4G oder 4H2.                             |            |
|                                                       |            |
| (2) Gefäße aus Kunststoff mit einem höchsten Fas-     |    75 kg   |
| sungsraum von 30 Litern in einer Außenverpackung 1A1, |            |
| 1A2, 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B,    |            |
| 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G oder 4H2.                    |            |
|                                                       |            |
| (3) Gefäße aus Metall mit einem höchsten Fassungsraum |   125 kg   |
| von 40 Litern in einer Außenverpackung 1G, 4F oder    |            |
| 4G.                                                   |            |
|                                                       |            |
| (4) Gefäße aus Metall mit einem höchsten Fassungsraum |   225 kg   |
| von 40 Litern in einer Außenverpackung 1A1, 1A2,      |            |
| 1B1, 1B2, 1N1, 1N2, 1H1, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4N, 4C1,    |            |
| 4C2, 4D oder 4H2.                                     |            |
+-------------------------------------------------------+------------+