Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

|       Außenverpackung           |   Art    | Maximal * |
+---------------------------------+----------+-----------+
| Fässer aus Stahl                | 1A1, 1A2 |  400 kg   |
|            Aluminium            | 1B1, 1B2 |  400 kg   |
|            einem anderen Metall | 1N1, 1N2 |  400 kg   |
|            Kunststoff           | 1H1, 1H2 |  400 kg   |
|            Sperrholz            | 1D       |  400 kg   |
|            Pappe                | 1G       |  400 kg   |
+---------------------------------+----------+-----------+
| Kisten aus Stahl                | 4A       |  400 kg   |
|            Aluminium            | 4B       |  400 kg   |
|            einem anderen Metall | 4N       |  400 kg   |
|            Naturholz            | 4C1      |  250 kg   |
|            Naturholz mit staub- | 4C2      |  250 kg   |
|              dichten Wänden     |          |           |
|            Sperrholz            | 4D       |  250 kg   |
|            Holzfaserwerkstoff   | 4F       |  125 kg   |
|            Pappe                | 4G       |  125 kg   |
|            Schaumstoff          | 4H1      |   60 kg   |
|            starrem Kunststoff   | 4H2      |  250 kg   |
+---------------------------------+----------+-----------+
| Kanister aus Stahl              | 3A1, 3A2 |  120 kg   |
|              Aluminium          | 3B1, 3B2 |  120 kg   |
|              Kunststoff         | 3H1, 3H2 |  120 kg   |
+---------------------------------+----------+-----------+

* Höchste Nettomasse (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3)