Code LGBF:

L = Type de citerne:

Citerne pour matières à l'état liquide (matières liquides ou matières solides remises au transport à l'état fondu).
-------------------------

G = Pression de calcul:

Pression minimale de calcul selon les prescriptions générales du 6.8.2.1.14.
-------------------------

B = Ouvertures (voir 6.8.2.2.2):

Citerne avec ouvertures de remplissage par le bas ou de vidange par le bas avec 3 fermetures.
-------------------------

F = Soupapes/dispositifs de sécurité:

Citerne avec dispositif de respiration, selon 6.8.2.2.6, muni d'un dispositif de protection contre le propagation de la flamme; ou citerne résistante à la pression générée par une explosion.