Code SGAV:

S = Tanktyp:

Tank für Stoffe in festem (pulverförmigem oder körnigem) Zustand.
-------------------------

G = Berechnungsdruck:

Mindestberechnungsdruck gemäß allgemeinen Vorschriften des Absatzes 6.8.2.1.14.
-------------------------

A = Öffnungen (siehe Absatz 6.8.2.2.2):

Tank mit Bodenöffnungen mit 2 Verschlüssen für das Befüllen oder Entleeren.
-------------------------

V = Sicherheitsventil/-einrichtung:

Tank mit Über- und Unterdruckbelüftungseinrichtung gemäß Absatz 6.8.2.2.6 ohne Einrichtung zur Verhinderung einer Flammenausbreitung oder nicht explosionsdruckstoßfester Tank.