Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

| Innenverpackung |       Außenverpackung           |   Art    | Maximal * |
+-----------------+---------------------------------+----------+-----------+
| Glas        5 l | Fässer aus Stahl                | 1A1, 1A2 |  125 kg   |
| Kunststoff  5 l |            Aluminium            | 1B1, 1B2 |  125 kg   |
| Metall      5 l |            einem anderen Metall | 1N1, 1N2 |  125 kg   |
|                 |            Kunststoff           | 1H1, 1H2 |  125 kg   |
|                 |            Sperrholz            | 1D       |  125 kg   |
|                 |            Pappe                | 1G       |  125 kg   |
|                 +---------------------------------+----------+-----------+
|                 | Kisten aus Stahl                | 4A       |  125 kg   |
|                 |            Aluminium            | 4B       |  125 kg   |
|                 |            einem anderen Metall | 4N       |  125 kg   |
|                 |            Naturholz            | 4C1      |  125 kg   |
|                 |            Naturholz mit staub- | 4C2      |  125 kg   |
|                 |              dichten Wänden     |          |           |
|                 |            Sperrholz            | 4D       |  125 kg   |
|                 |            Holzfaserwerkstoff   | 4F       |  125 kg   |
|                 |            Pappe                | 4G       |  125 kg   |
|                 |            Schaumstoff          | 4H1      |   60 kg   |
|                 |            starrem Kunststoff   | 4H2      |  125 kg   |
+-----------------+---------------------------------+----------+-----------+

* Höchste Nettomasse