Code L15CH:

L = Tanktyp:

Tank für Stoffe in flüssigem Zustand (flüssige Stoffe oder feste Stoffe, die in geschmolzenem Zustand zur Beförderung aufgegeben werden).
-------------------------

15 = Berechnungsdruck:

Mindestberechnungsdruck: 15 bar (siehe Absatz 6.8.2.1.14).
-------------------------

C = Öffnungen (siehe Absatz 6.8.2.2.2):

Tank mit obenliegenden Öffnungen, der unterhalb des Flüssigkeitsspiegels nur mit Reinigungsöffnungen versehen ist.
-------------------------

H = Sicherheitsventil/-einrichtung:

Luftdicht verschlossener Tank (siehe Begriffsbestimmung in Abschnitt 1.2.1).