Code L1,5BN:

L = Tanktyp:

Tank für Stoffe in flüssigem Zustand (flüssige Stoffe oder feste Stoffe, die in geschmolzenem Zustand zur Beförderung aufgegeben werden).
-------------------------

1,5 = Berechnungsdruck:

Mindestberechnungsdruck: 1,5 bar (siehe Absatz 6.8.2.1.14).
-------------------------

B = Öffnungen (siehe Absatz 6.8.2.2.2):

Tank mit Bodenöffnungen mit 3 Verschlüssen für das Befüllen oder Entleeren.
-------------------------

N = Sicherheitsventil/-einrichtung:

Tank ohne Über- und Unterdruckbelüftungseinrichtung gemäß Absatz 6.8.2.2.6 und nicht luftdicht verschlossen.