BAMNR	S_TYP	S_METHODE1	N_LFDNR	S_INNENVERPACKUNG	S_ZWISCHENVERPACKUNG	S_AUSSENVERPACKUNG
4038	ICAO	131	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
4038	ICAO	131	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Pappe (4G)
4038	ICAO	131	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
4038	ICAO	131	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
4038	ICAO	131	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
4038	ICAO	131	6	Behälter aus Holz		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
4038	ICAO	131	7	Spulen		Kisten aus Sperrholz (4D)
4038	ICAO	131	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
4038	ICAO	131	9			Kisten aus Stahl (4A)
4038	ICAO	131	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
4038	ICAO	131	11			Fässer aus Pappe (1G)
4038	ICAO	131	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
4038	ICAO	131	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
4038	ICAO	131	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
4038	ICAO	131	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
4039	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
4039	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
4039	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
4039	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
4039	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
4039	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
4039	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
4039	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
4039	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
4039	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
4039	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
4039	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
4039	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
4039	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
4039	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
4039	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
4040	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
4040	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
4040	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
4040	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
4040	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
4040	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
4040	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
4040	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
4040	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
4040	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
4040	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
4040	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
4040	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
4040	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
4040	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
4040	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7405	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7405	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7405	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7405	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7405	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7405	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7405	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7405	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7405	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7405	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7405	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7405	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7405	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7405	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7405	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7405	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7406	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7406	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7406	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7406	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7406	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7406	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7406	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7406	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7406	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7406	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7406	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7406	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7406	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7406	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7406	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7406	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7423	ICAO	133	1	Behälter aus Pappe	Behälter aus Pappe	Kisten aus Aluminium (4B)
7423	ICAO	133	2	Behälter aus Metall	Behälter aus Metall	Kisten aus Pappe (4G)
7423	ICAO	133	3	Behälter aus Kunststoff	Behälter aus Kunststoff	Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7423	ICAO	133	4	Behälter aus Holz	Behälter aus Holz	Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7423	ICAO	133	5	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Pappe		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7423	ICAO	133	6	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus Sperrholz (4D)
7423	ICAO	133	7	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Holz		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7423	ICAO	133	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7423	ICAO	133	9			Kisten aus Stahl (4A)
7426	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7426	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7426	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7426	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7426	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7426	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7426	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7426	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7426	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7426	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7426	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7426	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7426	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7426	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7426	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7426	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7427	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7427	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7427	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7427	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7427	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7427	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7427	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7427	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7427	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7427	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7427	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7427	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7427	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7427	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7427	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7427	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7428	ICAO	136	1	Säcke aus Kunststoff	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7428	ICAO	136	2	Säcke aus Textilgewebe		Kisten aus Pappe (4G)
7428	ICAO	136	3	Kisten aus Pappe		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7428	ICAO	136	4	Kisten aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7428	ICAO	136	5	Kisten aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7428	ICAO	136	6	Unterteilende Trennwände in der Außenverpackung		Kisten aus Sperrholz (4D)
7428	ICAO	136	7			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7428	ICAO	136	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7428	ICAO	136	9			Kisten aus Stahl (4A)
7428	ICAO	136	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7428	ICAO	136	11			Fässer aus Pappe (1G)
7428	ICAO	136	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7428	ICAO	136	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7428	ICAO	136	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7428	ICAO	136	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7433	ICAO	140	1	Säcke aus Kunststoff	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7433	ICAO	140	2	Spulen		Kisten aus Pappe (4G)
7433	ICAO	140	3	Einwickler aus Kraftpapier		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7433	ICAO	140	4	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7433	ICAO	140	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7433	ICAO	140	6			Kisten aus Sperrholz (4D)
7433	ICAO	140	7			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7433	ICAO	140	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7433	ICAO	140	9			Kisten aus Stahl (4A)
7433	ICAO	140	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7433	ICAO	140	11			Fässer aus Pappe (1G)
7433	ICAO	140	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7433	ICAO	140	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7433	ICAO	140	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7433	ICAO	140	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7434	ICAO	134	1	Säcke wasserbeständig	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7434	ICAO	134	2	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7434	ICAO	134	3	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7434	ICAO	134	4	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7434	ICAO	134	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7434	ICAO	134	6	Einwickler aus Wellpappe		Kisten aus Sperrholz (4D)
7434	ICAO	134	7	Hülsen aus Pappe		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7434	ICAO	134	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7434	ICAO	134	9			Kisten aus Stahl (4A)
7434	ICAO	134	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7434	ICAO	134	11			Fässer aus Pappe (1G)
7434	ICAO	134	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7434	ICAO	134	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7434	ICAO	134	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7434	ICAO	134	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7445	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7445	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7445	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7445	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7445	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7445	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7445	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7445	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7445	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7445	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7445	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7445	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7445	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7445	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7445	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7445	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7446	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7446	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7446	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7446	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7446	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7446	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7446	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7446	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7446	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7446	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7446	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7446	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7446	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7446	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7446	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7446	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7451	ICAO	140	1	Säcke aus Kunststoff	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7451	ICAO	140	2	Spulen		Kisten aus Pappe (4G)
7451	ICAO	140	3	Einwickler aus Kraftpapier		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7451	ICAO	140	4	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7451	ICAO	140	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7451	ICAO	140	6			Kisten aus Sperrholz (4D)
7451	ICAO	140	7			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7451	ICAO	140	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7451	ICAO	140	9			Kisten aus Stahl (4A)
7451	ICAO	140	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7451	ICAO	140	11			Fässer aus Pappe (1G)
7451	ICAO	140	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7451	ICAO	140	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7451	ICAO	140	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7451	ICAO	140	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7452	ICAO	139	1	Säcke aus Kunststoff	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7452	ICAO	139	2	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7452	ICAO	139	3	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7452	ICAO	139	4	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7452	ICAO	139	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7452	ICAO	139	6	Spulen		Kisten aus Sperrholz (4D)
7452	ICAO	139	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7452	ICAO	139	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7452	ICAO	139	9			Kisten aus Stahl (4A)
7452	ICAO	139	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7452	ICAO	139	11			Fässer aus Pappe (1G)
7452	ICAO	139	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7452	ICAO	139	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7452	ICAO	139	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7452	ICAO	139	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7453	ICAO	140	1	Säcke aus Kunststoff	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7453	ICAO	140	2	Spulen		Kisten aus Pappe (4G)
7453	ICAO	140	3	Einwickler aus Kraftpapier		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7453	ICAO	140	4	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7453	ICAO	140	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7453	ICAO	140	6			Kisten aus Sperrholz (4D)
7453	ICAO	140	7			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7453	ICAO	140	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7453	ICAO	140	9			Kisten aus Stahl (4A)
7453	ICAO	140	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7453	ICAO	140	11			Fässer aus Pappe (1G)
7453	ICAO	140	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7453	ICAO	140	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7453	ICAO	140	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7453	ICAO	140	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7456	ICAO	141	1	Behälter aus Pappe	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7456	ICAO	141	2	Behälter aus Metall		Kisten aus Pappe (4G)
7456	ICAO	141	3	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7456	ICAO	141	4	Behälter aus Holz		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7456	ICAO	141	5	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7456	ICAO	141	6	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Holz		Kisten aus Sperrholz (4D)
7456	ICAO	141	7	Unterteilende Trennwände in der Außenverpackung		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7456	ICAO	141	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7456	ICAO	141	9			Kisten aus Stahl (4A)
7456	ICAO	141	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7456	ICAO	141	11			Fässer aus Pappe (1G)
7456	ICAO	141	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7456	ICAO	141	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7456	ICAO	141	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7456	ICAO	141	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7464	ICAO	142	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7464	ICAO	142	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Pappe (4G)
7464	ICAO	142	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7464	ICAO	142	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7464	ICAO	142	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7464	ICAO	142	6	Behälter aus Holz		Kisten aus Sperrholz (4D)
7464	ICAO	142	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7464	ICAO	142	8	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7464	ICAO	142	9			Kisten aus Stahl (4A)
7464	ICAO	142	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7464	ICAO	142	11			Fässer aus Pappe (1G)
7464	ICAO	142	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7464	ICAO	142	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7464	ICAO	142	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7464	ICAO	142	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7484	ICAO	134	1	Säcke wasserbeständig	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7484	ICAO	134	2	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7484	ICAO	134	3	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7484	ICAO	134	4	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7484	ICAO	134	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7484	ICAO	134	6	Einwickler aus Wellpappe		Kisten aus Sperrholz (4D)
7484	ICAO	134	7	Hülsen aus Pappe		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7484	ICAO	134	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7484	ICAO	134	9			Kisten aus Stahl (4A)
7484	ICAO	134	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7484	ICAO	134	11			Fässer aus Pappe (1G)
7484	ICAO	134	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7484	ICAO	134	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7484	ICAO	134	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7484	ICAO	134	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7485	ICAO	134	1	Säcke wasserbeständig	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7485	ICAO	134	2	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7485	ICAO	134	3	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7485	ICAO	134	4	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7485	ICAO	134	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7485	ICAO	134	6	Einwickler aus Wellpappe		Kisten aus Sperrholz (4D)
7485	ICAO	134	7	Hülsen aus Pappe		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7485	ICAO	134	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7485	ICAO	134	9			Kisten aus Stahl (4A)
7485	ICAO	134	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7485	ICAO	134	11			Fässer aus Pappe (1G)
7485	ICAO	134	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7485	ICAO	134	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7485	ICAO	134	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7485	ICAO	134	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7490	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7490	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7490	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7490	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7490	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7490	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7490	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7490	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7490	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7490	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7490	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7490	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7490	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7490	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7490	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7490	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7492	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7492	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7492	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7492	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7492	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7492	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7492	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7492	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7492	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7492	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7492	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7492	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7492	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7492	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7492	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7492	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7494	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7494	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7494	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7494	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7494	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7494	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7494	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7494	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7494	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7494	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7494	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7494	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7494	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7494	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7494	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7494	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7496	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7496	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7496	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7496	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7496	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7496	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7496	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7496	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7496	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7496	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7496	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7496	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7496	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7496	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7496	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7496	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7498	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7498	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7498	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7498	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7498	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7498	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7498	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7498	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7498	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7498	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7498	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7498	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7498	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7498	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7498	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7498	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7520	ICAO	138	1	Säcke aus Kunststoff	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7520	ICAO	138	2			Kisten aus Pappe (4G)
7520	ICAO	138	3			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7520	ICAO	138	4			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7520	ICAO	138	5			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7520	ICAO	138	6			Kisten aus Sperrholz (4D)
7520	ICAO	138	7			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7520	ICAO	138	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7520	ICAO	138	9			Kisten aus Stahl (4A)
7520	ICAO	138	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7520	ICAO	138	11			Fässer aus Pappe (1G)
7520	ICAO	138	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7520	ICAO	138	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7520	ICAO	138	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7520	ICAO	138	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7522	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7522	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7522	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7522	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7522	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7522	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7522	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7522	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7522	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7522	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7522	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7522	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7522	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7522	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7522	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7522	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7534	ICAO	141	1	Behälter aus Pappe	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7534	ICAO	141	2	Behälter aus Metall		Kisten aus Pappe (4G)
7534	ICAO	141	3	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7534	ICAO	141	4	Behälter aus Holz		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7534	ICAO	141	5	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7534	ICAO	141	6	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Holz		Kisten aus Sperrholz (4D)
7534	ICAO	141	7	Unterteilende Trennwände in der Außenverpackung		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7534	ICAO	141	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7534	ICAO	141	9			Kisten aus Stahl (4A)
7534	ICAO	141	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7534	ICAO	141	11			Fässer aus Pappe (1G)
7534	ICAO	141	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7534	ICAO	141	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7534	ICAO	141	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7534	ICAO	141	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7536	ICAO	131	1	Behälter aus Pappe	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7536	ICAO	131	2	Behälter aus Metall		Kisten aus Pappe (4G)
7536	ICAO	131	3	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7536	ICAO	131	4	Behälter aus Holz		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7536	ICAO	131	5			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7536	ICAO	131	6			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7536	ICAO	131	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7536	ICAO	131	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7536	ICAO	131	9			Kisten aus Stahl (4A)
7536	ICAO	131	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7536	ICAO	131	11			Fässer aus Pappe (1G)
7536	ICAO	131	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7536	ICAO	131	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7536	ICAO	131	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7536	ICAO	131	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7540	ICAO	134	1	Säcke wasserbeständig	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7540	ICAO	134	2	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7540	ICAO	134	3	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7540	ICAO	134	4	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7540	ICAO	134	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7540	ICAO	134	6	Einwickler aus Wellpappe		Kisten aus Sperrholz (4D)
7540	ICAO	134	7	Hülsen aus Pappe		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7540	ICAO	134	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7540	ICAO	134	9			Kisten aus Stahl (4A)
7540	ICAO	134	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7540	ICAO	134	11			Fässer aus Pappe (1G)
7540	ICAO	134	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7540	ICAO	134	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7540	ICAO	134	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7540	ICAO	134	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7541	ICAO	134	1	Säcke wasserbeständig	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7541	ICAO	134	2	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7541	ICAO	134	3	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7541	ICAO	134	4	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7541	ICAO	134	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7541	ICAO	134	6	Einwickler aus Wellpappe		Kisten aus Sperrholz (4D)
7541	ICAO	134	7	Hülsen aus Pappe		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7541	ICAO	134	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7541	ICAO	134	9			Kisten aus Stahl (4A)
7541	ICAO	134	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7541	ICAO	134	11			Fässer aus Pappe (1G)
7541	ICAO	134	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7541	ICAO	134	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7541	ICAO	134	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7541	ICAO	134	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7543	ICAO	134	1	Säcke wasserbeständig	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7543	ICAO	134	2	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7543	ICAO	134	3	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7543	ICAO	134	4	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7543	ICAO	134	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7543	ICAO	134	6	Einwickler aus Wellpappe		Kisten aus Sperrholz (4D)
7543	ICAO	134	7	Hülsen aus Pappe		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7543	ICAO	134	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7543	ICAO	134	9			Kisten aus Stahl (4A)
7543	ICAO	134	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7543	ICAO	134	11			Fässer aus Pappe (1G)
7543	ICAO	134	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7543	ICAO	134	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7543	ICAO	134	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7543	ICAO	134	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7554	ICAO	139	1	Säcke aus Kunststoff	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7554	ICAO	139	2	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7554	ICAO	139	3	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7554	ICAO	139	4	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7554	ICAO	139	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7554	ICAO	139	6	Spulen		Kisten aus Sperrholz (4D)
7554	ICAO	139	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7554	ICAO	139	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7554	ICAO	139	9			Kisten aus Stahl (4A)
7554	ICAO	139	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7554	ICAO	139	11			Fässer aus Pappe (1G)
7554	ICAO	139	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7554	ICAO	139	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7554	ICAO	139	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7554	ICAO	139	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7562	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7562	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7562	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7562	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7562	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7562	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7562	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7562	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7562	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7562	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7562	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7562	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7562	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7562	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7562	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7562	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7564	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7564	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7564	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7564	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7564	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7564	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7564	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7564	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7564	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7564	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7564	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7564	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7564	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7564	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7564	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7564	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7565	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7565	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7565	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7565	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7565	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7565	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7565	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7565	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7565	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7565	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7565	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7565	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7565	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7565	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7565	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7565	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7566	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7566	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7566	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7566	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7566	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7566	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7566	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7566	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7566	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7566	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7566	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7566	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7566	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7566	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7566	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7566	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7568	ICAO	133	1	Behälter aus Pappe		Kisten aus Aluminium (4B)
7568	ICAO	133	2	Behälter aus Metall		Kisten aus Pappe (4G)
7568	ICAO	133	3	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7568	ICAO	133	4	Behälter aus Holz		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7568	ICAO	133	5			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7568	ICAO	133	6			Kisten aus Sperrholz (4D)
7568	ICAO	133	7			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7568	ICAO	133	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7568	ICAO	133	9			Kisten aus Stahl (4A)
7569	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7569	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7569	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7569	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7569	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7569	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7569	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7569	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7569	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7569	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7569	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7569	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7569	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7569	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7569	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7569	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7574	ICAO	141	1	Behälter aus Pappe	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7574	ICAO	141	2	Behälter aus Metall		Kisten aus Pappe (4G)
7574	ICAO	141	3	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7574	ICAO	141	4	Behälter aus Holz		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7574	ICAO	141	5	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7574	ICAO	141	6	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Holz		Kisten aus Sperrholz (4D)
7574	ICAO	141	7	Unterteilende Trennwände in der Außenverpackung		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7574	ICAO	141	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7574	ICAO	141	9			Kisten aus Stahl (4A)
7574	ICAO	141	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7574	ICAO	141	11			Fässer aus Pappe (1G)
7574	ICAO	141	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7574	ICAO	141	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7574	ICAO	141	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7574	ICAO	141	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7577	ICAO	133	1	Behälter aus Pappe	Behälter aus Pappe	Kisten aus Aluminium (4B)
7577	ICAO	133	2	Behälter aus Metall	Behälter aus Metall	Kisten aus Pappe (4G)
7577	ICAO	133	3	Behälter aus Kunststoff	Behälter aus Kunststoff	Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7577	ICAO	133	4	Behälter aus Holz	Behälter aus Holz	Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7577	ICAO	133	5	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Pappe		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7577	ICAO	133	6	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus Sperrholz (4D)
7577	ICAO	133	7	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Holz		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7577	ICAO	133	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7577	ICAO	133	9			Kisten aus Stahl (4A)
7580	ICAO	134	1	Säcke wasserbeständig	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7580	ICAO	134	2	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7580	ICAO	134	3	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7580	ICAO	134	4	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7580	ICAO	134	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7580	ICAO	134	6	Einwickler aus Wellpappe		Kisten aus Sperrholz (4D)
7580	ICAO	134	7	Hülsen aus Pappe		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7580	ICAO	134	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7580	ICAO	134	9			Kisten aus Stahl (4A)
7580	ICAO	134	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7580	ICAO	134	11			Fässer aus Pappe (1G)
7580	ICAO	134	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7580	ICAO	134	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7580	ICAO	134	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7580	ICAO	134	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7582	ICAO	142	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7582	ICAO	142	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Pappe (4G)
7582	ICAO	142	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7582	ICAO	142	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7582	ICAO	142	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7582	ICAO	142	6	Behälter aus Holz		Kisten aus Sperrholz (4D)
7582	ICAO	142	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7582	ICAO	142	8	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7582	ICAO	142	9			Kisten aus Stahl (4A)
7582	ICAO	142	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7582	ICAO	142	11			Fässer aus Pappe (1G)
7582	ICAO	142	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7582	ICAO	142	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7582	ICAO	142	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7582	ICAO	142	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7593	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7593	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7593	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7593	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7593	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7593	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7593	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7593	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7593	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7593	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7593	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7593	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7593	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7593	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7593	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7593	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7594	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7594	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7594	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7594	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7594	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7594	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7594	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7594	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7594	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7594	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7594	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7594	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7594	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7594	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7594	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7594	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7595	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7595	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7595	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7595	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7595	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7595	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7595	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7595	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7595	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7595	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7595	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7595	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7595	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7595	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7595	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7595	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7596	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7596	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7596	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7596	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7596	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7596	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7596	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7596	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7596	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7596	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7596	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7596	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7596	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7596	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7596	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7596	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7601	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7601	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7601	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7601	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7601	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7601	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7601	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7601	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7601	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7601	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7601	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7601	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7601	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7601	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7601	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7601	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7602	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7602	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7602	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7602	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7602	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7602	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7602	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7602	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7602	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7602	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7602	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7602	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7602	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7602	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7602	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7602	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7604	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7604	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7604	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7604	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7604	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7604	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7604	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7604	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7604	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7604	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7604	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7604	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7604	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7604	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7604	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7604	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7606	ICAO	101	1			
7608	ICAO	101	1			
7609	ICAO	101	1			
7610	ICAO	101	1			
7618	ICAO	131	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7618	ICAO	131	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Pappe (4G)
7618	ICAO	131	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7618	ICAO	131	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7618	ICAO	131	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7618	ICAO	131	6	Behälter aus Holz		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7618	ICAO	131	7	Spulen		Kisten aus Sperrholz (4D)
7618	ICAO	131	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7618	ICAO	131	9			Kisten aus Stahl (4A)
7618	ICAO	131	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7618	ICAO	131	11			Fässer aus Pappe (1G)
7618	ICAO	131	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7618	ICAO	131	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7618	ICAO	131	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7618	ICAO	131	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7619	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7619	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7619	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7619	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7619	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7619	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7619	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7619	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7619	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7619	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7619	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7619	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7619	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7619	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7619	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7619	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7620	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7620	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7620	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7620	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7620	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7620	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7620	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7620	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7620	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7620	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7620	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7620	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7620	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7620	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7620	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7620	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7622	ICAO	133	1	Behälter aus Pappe	Behälter aus Pappe	Kisten aus Aluminium (4B)
7622	ICAO	133	2	Behälter aus Metall	Behälter aus Metall	Kisten aus Pappe (4G)
7622	ICAO	133	3	Behälter aus Kunststoff	Behälter aus Kunststoff	Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7622	ICAO	133	4	Behälter aus Holz	Behälter aus Holz	Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7622	ICAO	133	5	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Pappe		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7622	ICAO	133	6	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus Sperrholz (4D)
7622	ICAO	133	7	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Holz		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7622	ICAO	133	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7622	ICAO	133	9			Kisten aus Stahl (4A)
7623	ICAO	133	1	Behälter aus Pappe	Behälter aus Pappe	Kisten aus Aluminium (4B)
7623	ICAO	133	2	Behälter aus Metall	Behälter aus Metall	Kisten aus Pappe (4G)
7623	ICAO	133	3	Behälter aus Kunststoff	Behälter aus Kunststoff	Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7623	ICAO	133	4	Behälter aus Holz	Behälter aus Holz	Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7623	ICAO	133	5	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Pappe		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7623	ICAO	133	6	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus Sperrholz (4D)
7623	ICAO	133	7	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Holz		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7623	ICAO	133	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7623	ICAO	133	9			Kisten aus Stahl (4A)
7624	ICAO	141	1	Behälter aus Pappe	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7624	ICAO	141	2	Behälter aus Metall		Kisten aus Pappe (4G)
7624	ICAO	141	3	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7624	ICAO	141	4	Behälter aus Holz		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7624	ICAO	141	5	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7624	ICAO	141	6	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Holz		Kisten aus Sperrholz (4D)
7624	ICAO	141	7	Unterteilende Trennwände in der Außenverpackung		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7624	ICAO	141	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7624	ICAO	141	9			Kisten aus Stahl (4A)
7624	ICAO	141	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7624	ICAO	141	11			Fässer aus Pappe (1G)
7624	ICAO	141	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7624	ICAO	141	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7624	ICAO	141	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7624	ICAO	141	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7625	ICAO	141	1	Behälter aus Pappe	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7625	ICAO	141	2	Behälter aus Metall		Kisten aus Pappe (4G)
7625	ICAO	141	3	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7625	ICAO	141	4	Behälter aus Holz		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7625	ICAO	141	5	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7625	ICAO	141	6	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Holz		Kisten aus Sperrholz (4D)
7625	ICAO	141	7	Unterteilende Trennwände in der Außenverpackung		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7625	ICAO	141	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7625	ICAO	141	9			Kisten aus Stahl (4A)
7625	ICAO	141	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7625	ICAO	141	11			Fässer aus Pappe (1G)
7625	ICAO	141	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7625	ICAO	141	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7625	ICAO	141	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7625	ICAO	141	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7627	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7627	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7627	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7627	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7627	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7627	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7627	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7627	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7627	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7627	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7627	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7627	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7627	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7627	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7627	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7627	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7630	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7630	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7630	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7630	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7630	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7630	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7630	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7630	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7630	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7630	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7630	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7630	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7630	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7630	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7630	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7630	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7633	ICAO	133	1	Behälter aus Pappe	Behälter aus Pappe	Kisten aus Aluminium (4B)
7633	ICAO	133	2	Behälter aus Metall	Behälter aus Metall	Kisten aus Pappe (4G)
7633	ICAO	133	3	Behälter aus Kunststoff	Behälter aus Kunststoff	Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7633	ICAO	133	4	Behälter aus Holz	Behälter aus Holz	Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7633	ICAO	133	5	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Pappe		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7633	ICAO	133	6	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus Sperrholz (4D)
7633	ICAO	133	7	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Holz		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7633	ICAO	133	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7633	ICAO	133	9			Kisten aus Stahl (4A)
7635	ICAO	133	1	Behälter aus Pappe	Behälter aus Pappe	Kisten aus Aluminium (4B)
7635	ICAO	133	2	Behälter aus Metall	Behälter aus Metall	Kisten aus Pappe (4G)
7635	ICAO	133	3	Behälter aus Kunststoff	Behälter aus Kunststoff	Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7635	ICAO	133	4	Behälter aus Holz	Behälter aus Holz	Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7635	ICAO	133	5	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Pappe		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7635	ICAO	133	6	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus Sperrholz (4D)
7635	ICAO	133	7	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Holz		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7635	ICAO	133	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7635	ICAO	133	9			Kisten aus Stahl (4A)
7636	ICAO	136	1	Säcke aus Kunststoff	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7636	ICAO	136	2	Säcke aus Textilgewebe		Kisten aus Pappe (4G)
7636	ICAO	136	3	Kisten aus Pappe		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7636	ICAO	136	4	Kisten aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7636	ICAO	136	5	Kisten aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7636	ICAO	136	6	Unterteilende Trennwände in der Außenverpackung		Kisten aus Sperrholz (4D)
7636	ICAO	136	7			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7636	ICAO	136	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7636	ICAO	136	9			Kisten aus Stahl (4A)
7636	ICAO	136	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7636	ICAO	136	11			Fässer aus Pappe (1G)
7636	ICAO	136	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7636	ICAO	136	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7636	ICAO	136	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7636	ICAO	136	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7640	ICAO	101	1			
7641	ICAO	101	1			
7659	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7659	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7659	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7659	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7659	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7659	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7659	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7659	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7659	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7659	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7659	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7659	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7659	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7659	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7659	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7659	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7660	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7660	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7660	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7660	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7660	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7660	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7660	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7660	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7660	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7660	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7660	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7660	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7660	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7660	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7660	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7660	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7661	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7661	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7661	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7661	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7661	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7661	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7661	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7661	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7661	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7661	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7661	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7661	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7661	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7661	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7661	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7661	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7663	ICAO	114 b)	1	Säcke aus Kraftpapier	nicht erforderlich	Kisten aus Pappe (4G)
7663	ICAO	114 b)	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7663	ICAO	114 b)	3	Säcke aus Textilgewebe, staubdicht		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7663	ICAO	114 b)	4	Säcke aus Kunststoffgewebe, staubdicht		Kisten aus Sperrholz (4D)
7663	ICAO	114 b)	5	Behälter aus Pappe		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7663	ICAO	114 b)	6	Behälter aus Metall		Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7663	ICAO	114 b)	7	Behälter aus Papier		Fässer aus Pappe (1G)
7663	ICAO	114 b)	8	Behälter aus Kunststoff		Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7663	ICAO	114 b)	9	Behälter aus Holz		Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7663	ICAO	114 b)	10	Behälter aus Kunststoffgewebe, staubdicht		Fässer aus Sperrholz (1D)
7663	ICAO	114 b)	11			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7666	ICAO	141	1	Behälter aus Pappe	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7666	ICAO	141	2	Behälter aus Metall		Kisten aus Pappe (4G)
7666	ICAO	141	3	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7666	ICAO	141	4	Behälter aus Holz		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7666	ICAO	141	5	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7666	ICAO	141	6	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Holz		Kisten aus Sperrholz (4D)
7666	ICAO	141	7	Unterteilende Trennwände in der Außenverpackung		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7666	ICAO	141	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7666	ICAO	141	9			Kisten aus Stahl (4A)
7666	ICAO	141	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7666	ICAO	141	11			Fässer aus Pappe (1G)
7666	ICAO	141	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7666	ICAO	141	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7666	ICAO	141	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7666	ICAO	141	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7668	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7668	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7668	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7668	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7668	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7668	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7668	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7668	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7668	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7668	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7668	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7668	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7668	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7668	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7668	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7668	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7678	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7678	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7678	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7678	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7678	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7678	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7678	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7678	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7678	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7678	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7678	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7678	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7678	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7678	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7678	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7678	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7686	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7686	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7686	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7686	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7686	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7686	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7686	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7686	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7686	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7686	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7686	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7686	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7686	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7686	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7686	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7686	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7689	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7689	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7689	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7689	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7689	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7689	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7689	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7689	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7689	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7689	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7689	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7689	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7689	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7689	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7689	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7689	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7691	ICAO	137	1	Säcke aus Kunststoff	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7691	ICAO	137	2	Kisten aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7691	ICAO	137	3	Kisten aus Holz		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7691	ICAO	137	4	Hülsen aus Pappe		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7691	ICAO	137	5	Hülsen aus Metall		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7691	ICAO	137	6	Hülsen aus Kunststoff		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7691	ICAO	137	7	Unterteilende Trennwände in der Außenverpackung		Kisten aus Sperrholz (4D)
7691	ICAO	137	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7691	ICAO	137	9			Kisten aus Stahl (4A)
7692	ICAO	137	1	Säcke aus Kunststoff	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7692	ICAO	137	2	Kisten aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7692	ICAO	137	3	Kisten aus Holz		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7692	ICAO	137	4	Hülsen aus Pappe		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7692	ICAO	137	5	Hülsen aus Metall		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7692	ICAO	137	6	Hülsen aus Kunststoff		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7692	ICAO	137	7	Unterteilende Trennwände in der Außenverpackung		Kisten aus Sperrholz (4D)
7692	ICAO	137	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7692	ICAO	137	9			Kisten aus Stahl (4A)
7695	ICAO	137	1	Säcke aus Kunststoff	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7695	ICAO	137	2	Kisten aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7695	ICAO	137	3	Kisten aus Holz		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7695	ICAO	137	4	Hülsen aus Pappe		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7695	ICAO	137	5	Hülsen aus Metall		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7695	ICAO	137	6	Hülsen aus Kunststoff		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7695	ICAO	137	7	Unterteilende Trennwände in der Außenverpackung		Kisten aus Sperrholz (4D)
7695	ICAO	137	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7695	ICAO	137	9			Kisten aus Stahl (4A)
7696	ICAO	137	1	Säcke aus Kunststoff	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7696	ICAO	137	2	Kisten aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7696	ICAO	137	3	Kisten aus Holz		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7696	ICAO	137	4	Hülsen aus Pappe		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7696	ICAO	137	5	Hülsen aus Metall		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7696	ICAO	137	6	Hülsen aus Kunststoff		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7696	ICAO	137	7	Unterteilende Trennwände in der Außenverpackung		Kisten aus Sperrholz (4D)
7696	ICAO	137	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7696	ICAO	137	9			Kisten aus Stahl (4A)
7697	ICAO	136	1	Säcke aus Kunststoff	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7697	ICAO	136	2	Säcke aus Textilgewebe		Kisten aus Pappe (4G)
7697	ICAO	136	3	Kisten aus Pappe		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7697	ICAO	136	4	Kisten aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7697	ICAO	136	5	Kisten aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7697	ICAO	136	6	Unterteilende Trennwände in der Außenverpackung		Kisten aus Sperrholz (4D)
7697	ICAO	136	7			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7697	ICAO	136	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7697	ICAO	136	9			Kisten aus Stahl (4A)
7697	ICAO	136	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7697	ICAO	136	11			Fässer aus Pappe (1G)
7697	ICAO	136	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7697	ICAO	136	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7697	ICAO	136	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7697	ICAO	136	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7699	ICAO	114 b)	1	Säcke aus Kraftpapier	nicht erforderlich	Kisten aus Pappe (4G)
7699	ICAO	114 b)	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7699	ICAO	114 b)	3	Säcke aus Textilgewebe, staubdicht		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7699	ICAO	114 b)	4	Säcke aus Kunststoffgewebe, staubdicht		Kisten aus Sperrholz (4D)
7699	ICAO	114 b)	5	Behälter aus Pappe		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7699	ICAO	114 b)	6	Behälter aus Metall		Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7699	ICAO	114 b)	7	Behälter aus Papier		Fässer aus Pappe (1G)
7699	ICAO	114 b)	8	Behälter aus Kunststoff		Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7699	ICAO	114 b)	9	Behälter aus Holz		Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7699	ICAO	114 b)	10	Behälter aus Kunststoffgewebe, staubdicht		Fässer aus Sperrholz (1D)
7699	ICAO	114 b)	11			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7703	ICAO	141	1	Behälter aus Pappe	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7703	ICAO	141	2	Behälter aus Metall		Kisten aus Pappe (4G)
7703	ICAO	141	3	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7703	ICAO	141	4	Behälter aus Holz		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7703	ICAO	141	5	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7703	ICAO	141	6	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Holz		Kisten aus Sperrholz (4D)
7703	ICAO	141	7	Unterteilende Trennwände in der Außenverpackung		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7703	ICAO	141	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7703	ICAO	141	9			Kisten aus Stahl (4A)
7703	ICAO	141	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7703	ICAO	141	11			Fässer aus Pappe (1G)
7703	ICAO	141	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7703	ICAO	141	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7703	ICAO	141	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7703	ICAO	141	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7704	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7704	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7704	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7704	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7704	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7704	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7704	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7704	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7704	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7704	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7704	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7704	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7704	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7704	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7704	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7704	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7705	ICAO	142	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7705	ICAO	142	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Pappe (4G)
7705	ICAO	142	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7705	ICAO	142	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7705	ICAO	142	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7705	ICAO	142	6	Behälter aus Holz		Kisten aus Sperrholz (4D)
7705	ICAO	142	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7705	ICAO	142	8	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7705	ICAO	142	9			Kisten aus Stahl (4A)
7705	ICAO	142	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7705	ICAO	142	11			Fässer aus Pappe (1G)
7705	ICAO	142	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7705	ICAO	142	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7705	ICAO	142	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7705	ICAO	142	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7706	ICAO	131	1	Behälter aus Pappe	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7706	ICAO	131	2	Behälter aus Metall		Kisten aus Pappe (4G)
7706	ICAO	131	3	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7706	ICAO	131	4	Behälter aus Holz		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7706	ICAO	131	5			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7706	ICAO	131	6			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7706	ICAO	131	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7706	ICAO	131	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7706	ICAO	131	9			Kisten aus Stahl (4A)
7706	ICAO	131	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7706	ICAO	131	11			Fässer aus Pappe (1G)
7706	ICAO	131	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7706	ICAO	131	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7706	ICAO	131	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7706	ICAO	131	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7707	ICAO	131	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7707	ICAO	131	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Pappe (4G)
7707	ICAO	131	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7707	ICAO	131	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7707	ICAO	131	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7707	ICAO	131	6	Behälter aus Holz		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7707	ICAO	131	7	Spulen		Kisten aus Sperrholz (4D)
7707	ICAO	131	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7707	ICAO	131	9			Kisten aus Stahl (4A)
7707	ICAO	131	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7707	ICAO	131	11			Fässer aus Pappe (1G)
7707	ICAO	131	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7707	ICAO	131	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7707	ICAO	131	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7707	ICAO	131	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7710	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7710	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7710	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7710	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7710	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7710	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7710	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7710	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7710	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7710	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7710	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7710	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7710	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7710	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7710	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7710	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7711	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7711	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7711	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7711	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7711	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7711	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7711	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7711	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7711	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7711	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7711	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7711	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7711	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7711	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7711	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7711	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7722	ICAO	101	1			
7730	ICAO	101	1			
7731	ICAO	101	1			
7732	ICAO	101	1			
7736	ICAO	101	1			
7742	ICAO	143	1	Säcke aus Kraftpapier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7742	ICAO	143	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Pappe (4G)
7742	ICAO	143	3	Säcke aus Textilgewebe		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7742	ICAO	143	4	Säcke aus Textilgewebe, gummiert		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7742	ICAO	143	5	Behälter aus Pappe		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7742	ICAO	143	6	Behälter aus Metall		Kisten aus Sperrholz (4D)
7742	ICAO	143	7	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7742	ICAO	143	8	Behälter aus Holz		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7742	ICAO	143	9	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus Stahl (4A)
7742	ICAO	143	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7742	ICAO	143	11			Fässer aus Pappe (1G)
7742	ICAO	143	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7742	ICAO	143	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7742	ICAO	143	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7742	ICAO	143	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7744	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7744	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7744	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7744	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7744	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7744	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7744	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7744	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7744	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7744	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7744	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7744	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7744	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7744	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7744	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7744	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7745	ICAO	101	1			
7751	ICAO	131	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7751	ICAO	131	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Pappe (4G)
7751	ICAO	131	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7751	ICAO	131	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7751	ICAO	131	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7751	ICAO	131	6	Behälter aus Holz		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7751	ICAO	131	7	Spulen		Kisten aus Sperrholz (4D)
7751	ICAO	131	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7751	ICAO	131	9			Kisten aus Stahl (4A)
7751	ICAO	131	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7751	ICAO	131	11			Fässer aus Pappe (1G)
7751	ICAO	131	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7751	ICAO	131	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7751	ICAO	131	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7751	ICAO	131	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7752	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7752	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7752	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
7752	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7752	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7752	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7752	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7752	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7752	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7752	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
7752	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7752	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
7752	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7752	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7752	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7752	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7765	ICAO	134	1	Säcke wasserbeständig	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7765	ICAO	134	2	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7765	ICAO	134	3	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7765	ICAO	134	4	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7765	ICAO	134	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7765	ICAO	134	6	Einwickler aus Wellpappe		Kisten aus Sperrholz (4D)
7765	ICAO	134	7	Hülsen aus Pappe		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7765	ICAO	134	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7765	ICAO	134	9			Kisten aus Stahl (4A)
7765	ICAO	134	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7765	ICAO	134	11			Fässer aus Pappe (1G)
7765	ICAO	134	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7765	ICAO	134	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7765	ICAO	134	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7765	ICAO	134	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7766	ICAO	134	1	Säcke wasserbeständig	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7766	ICAO	134	2	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7766	ICAO	134	3	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7766	ICAO	134	4	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7766	ICAO	134	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7766	ICAO	134	6	Einwickler aus Wellpappe		Kisten aus Sperrholz (4D)
7766	ICAO	134	7	Hülsen aus Pappe		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7766	ICAO	134	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7766	ICAO	134	9			Kisten aus Stahl (4A)
7766	ICAO	134	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7766	ICAO	134	11			Fässer aus Pappe (1G)
7766	ICAO	134	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7766	ICAO	134	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7766	ICAO	134	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7766	ICAO	134	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7767	ICAO	134	1	Säcke wasserbeständig	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7767	ICAO	134	2	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7767	ICAO	134	3	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7767	ICAO	134	4	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7767	ICAO	134	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7767	ICAO	134	6	Einwickler aus Wellpappe		Kisten aus Sperrholz (4D)
7767	ICAO	134	7	Hülsen aus Pappe		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7767	ICAO	134	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7767	ICAO	134	9			Kisten aus Stahl (4A)
7767	ICAO	134	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7767	ICAO	134	11			Fässer aus Pappe (1G)
7767	ICAO	134	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7767	ICAO	134	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7767	ICAO	134	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7767	ICAO	134	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7768	ICAO	134	1	Säcke wasserbeständig	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7768	ICAO	134	2	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7768	ICAO	134	3	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7768	ICAO	134	4	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7768	ICAO	134	5	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7768	ICAO	134	6	Einwickler aus Wellpappe		Kisten aus Sperrholz (4D)
7768	ICAO	134	7	Hülsen aus Pappe		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7768	ICAO	134	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7768	ICAO	134	9			Kisten aus Stahl (4A)
7768	ICAO	134	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7768	ICAO	134	11			Fässer aus Pappe (1G)
7768	ICAO	134	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7768	ICAO	134	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7768	ICAO	134	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7768	ICAO	134	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7776	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7776	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7776	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7776	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7776	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7776	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7776	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7776	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7776	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7776	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7776	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7776	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7776	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7776	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7776	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7776	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7777	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7777	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7777	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7777	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7777	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7777	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7777	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7777	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7777	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7777	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7777	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7777	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7777	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7777	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7777	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7777	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7778	ICAO	101	1			
7779	ICAO	131	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7779	ICAO	131	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Pappe (4G)
7779	ICAO	131	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7779	ICAO	131	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7779	ICAO	131	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7779	ICAO	131	6	Behälter aus Holz		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7779	ICAO	131	7	Spulen		Kisten aus Sperrholz (4D)
7779	ICAO	131	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7779	ICAO	131	9			Kisten aus Stahl (4A)
7779	ICAO	131	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7779	ICAO	131	11			Fässer aus Pappe (1G)
7779	ICAO	131	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7779	ICAO	131	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7779	ICAO	131	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7779	ICAO	131	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7780	ICAO	141	1	Behälter aus Pappe	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7780	ICAO	141	2	Behälter aus Metall		Kisten aus Pappe (4G)
7780	ICAO	141	3	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7780	ICAO	141	4	Behälter aus Holz		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7780	ICAO	141	5	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7780	ICAO	141	6	Horden mit unterteilenden Trennwänden aus Holz		Kisten aus Sperrholz (4D)
7780	ICAO	141	7	Unterteilende Trennwände in der Außenverpackung		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7780	ICAO	141	8			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7780	ICAO	141	9			Kisten aus Stahl (4A)
7780	ICAO	141	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7780	ICAO	141	11			Fässer aus Pappe (1G)
7780	ICAO	141	12			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7780	ICAO	141	13			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7780	ICAO	141	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7780	ICAO	141	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7781	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7781	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7781	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7781	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7781	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7781	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7781	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7781	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7781	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7781	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7781	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7781	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7781	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7781	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7781	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7781	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7782	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7782	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7782	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7782	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7782	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7782	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7782	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7782	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7782	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7782	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7782	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7782	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7782	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7782	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7782	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7782	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7783	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7783	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7783	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7783	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7783	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7783	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7783	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7783	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7783	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7783	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7783	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7783	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7783	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7783	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7783	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7783	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7788	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7788	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7788	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7788	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7788	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7788	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7788	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7788	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7788	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7788	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7788	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7788	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7788	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7788	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7788	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7788	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7789	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7789	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7789	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7789	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7789	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7789	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7789	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7789	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7789	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7789	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7789	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7789	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7789	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7789	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7789	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7789	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7790	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7790	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7790	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7790	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7790	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7790	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7790	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7790	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7790	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7790	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7790	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7790	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7790	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7790	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7790	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7790	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7791	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7791	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
7791	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
7791	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7791	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7791	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7791	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
7791	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7791	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7791	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
7791	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7791	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
7791	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7791	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7791	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
7791	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7792	ICAO	131	1	Behälter aus Pappe	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7792	ICAO	131	2	Behälter aus Metall		Kisten aus Pappe (4G)
7792	ICAO	131	3	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7792	ICAO	131	4	Behälter aus Holz		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7792	ICAO	131	5			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7792	ICAO	131	6			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7792	ICAO	131	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
7792	ICAO	131	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7792	ICAO	131	9			Kisten aus Stahl (4A)
7792	ICAO	131	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7792	ICAO	131	11			Fässer aus Pappe (1G)
7792	ICAO	131	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7792	ICAO	131	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7792	ICAO	131	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7792	ICAO	131	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7793	ICAO	131	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
7793	ICAO	131	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Pappe (4G)
7793	ICAO	131	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
7793	ICAO	131	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
7793	ICAO	131	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
7793	ICAO	131	6	Behälter aus Holz		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
7793	ICAO	131	7	Spulen		Kisten aus Sperrholz (4D)
7793	ICAO	131	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
7793	ICAO	131	9			Kisten aus Stahl (4A)
7793	ICAO	131	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
7793	ICAO	131	11			Fässer aus Pappe (1G)
7793	ICAO	131	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
7793	ICAO	131	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
7793	ICAO	131	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
7793	ICAO	131	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
7797	ICAO	101	1			
8051	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
8051	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
8051	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
8051	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
8051	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
8051	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
8051	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
8051	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
8051	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
8051	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
8051	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
8051	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
8051	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
8051	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
8051	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
8051	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
8192	ICAO	114 b)	1	Säcke aus Kraftpapier	nicht erforderlich	Kisten aus Pappe (4G)
8192	ICAO	114 b)	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
8192	ICAO	114 b)	3	Säcke aus Textilgewebe, staubdicht		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
8192	ICAO	114 b)	4	Säcke aus Kunststoffgewebe, staubdicht		Kisten aus Sperrholz (4D)
8192	ICAO	114 b)	5	Behälter aus Pappe		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
8192	ICAO	114 b)	6	Behälter aus Metall		Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
8192	ICAO	114 b)	7	Behälter aus Papier		Fässer aus Pappe (1G)
8192	ICAO	114 b)	8	Behälter aus Kunststoff		Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
8192	ICAO	114 b)	9	Behälter aus Holz		Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
8192	ICAO	114 b)	10	Behälter aus Kunststoffgewebe, staubdicht		Fässer aus Sperrholz (1D)
8192	ICAO	114 b)	11			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
8195	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
8195	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
8195	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
8195	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
8195	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
8195	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
8195	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
8195	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
8195	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
8195	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
8195	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
8195	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
8195	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
8195	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
8195	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
8195	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
8196	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
8196	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
8196	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
8196	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
8196	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
8196	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
8196	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
8196	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
8196	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
8196	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
8196	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
8196	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
8196	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
8196	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
8196	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
8196	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
10371	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
10371	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
10371	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
10371	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
10371	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
10371	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
10371	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
10371	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
10371	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
10371	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
10371	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
10371	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
10371	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
10371	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
10371	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
10371	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
10372	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
10372	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
10372	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
10372	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
10372	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
10372	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
10372	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
10372	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
10372	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
10372	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
10372	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
10372	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
10372	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
10372	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
10372	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
10372	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
10409	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
10409	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
10409	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
10409	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
10409	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
10409	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
10409	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
10409	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
10409	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
10409	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
10409	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
10409	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
10409	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
10409	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
10409	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
10409	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
10990	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
10990	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
10990	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
10990	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
10990	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
10990	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
10990	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
10990	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
10990	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
10990	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
10990	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
10990	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
10990	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
10990	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
10990	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
10990	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
10991	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
10991	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
10991	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
10991	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
10991	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
10991	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
10991	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
10991	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
10991	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
10991	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
10991	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
10991	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
10991	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
10991	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
10991	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
10991	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
10992	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
10992	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
10992	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
10992	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
10992	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
10992	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
10992	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
10992	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
10992	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
10992	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
10992	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
10992	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
10992	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
10992	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
10992	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
10992	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
11287	ICAO	114 b)	1	Säcke aus Kraftpapier	nicht erforderlich	Kisten aus Pappe (4G)
11287	ICAO	114 b)	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
11287	ICAO	114 b)	3	Säcke aus Textilgewebe, staubdicht		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
11287	ICAO	114 b)	4	Säcke aus Kunststoffgewebe, staubdicht		Kisten aus Sperrholz (4D)
11287	ICAO	114 b)	5	Behälter aus Pappe		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
11287	ICAO	114 b)	6	Behälter aus Papier		Fässer aus Pappe (1G)
11287	ICAO	114 b)	7	Behälter aus Kunststoff		Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
11287	ICAO	114 b)	8	Behälter aus Holz		Fässer aus Sperrholz (1D)
11287	ICAO	114 b)	9	Behälter aus Kunststoffgewebe, staubdicht		
11707	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
11707	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
11707	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
11707	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
11707	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
11707	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
11707	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
11707	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
11707	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
11707	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
11707	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
11707	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
11707	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
11707	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
11707	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
11707	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
12299	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
12299	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
12299	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
12299	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
12299	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
12299	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
12299	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
12299	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
12299	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
12299	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
12299	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
12299	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
12299	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
12299	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
12299	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
12299	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
12488	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
12488	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
12488	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
12488	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
12488	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
12488	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
12488	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
12488	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
12488	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
12488	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
12488	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
12488	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
12488	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
12488	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
12488	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
12488	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
12642	ICAO	130	1	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
12642	ICAO	130	2			Kisten aus Schaumstoff (4H1)
12642	ICAO	130	3			Kisten aus Pappe (4G)
12642	ICAO	130	4			Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
12642	ICAO	130	5			Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
12642	ICAO	130	6			Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
12642	ICAO	130	7			Kisten aus Sperrholz (4D)
12642	ICAO	130	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
12642	ICAO	130	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
12642	ICAO	130	10			Kisten aus Stahl (4A)
12642	ICAO	130	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
12642	ICAO	130	12			Fässer aus Pappe (1G)
12642	ICAO	130	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
12642	ICAO	130	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
12642	ICAO	130	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
12642	ICAO	130	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
12934	ICAO	131	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
12934	ICAO	131	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Pappe (4G)
12934	ICAO	131	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
12934	ICAO	131	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
12934	ICAO	131	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
12934	ICAO	131	6	Behälter aus Holz		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
12934	ICAO	131	7	Spulen		Kisten aus Sperrholz (4D)
12934	ICAO	131	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
12934	ICAO	131	9			Kisten aus Stahl (4A)
12934	ICAO	131	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
12934	ICAO	131	11			Fässer aus Pappe (1G)
12934	ICAO	131	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
12934	ICAO	131	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
12934	ICAO	131	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
12934	ICAO	131	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
12935	ICAO	131	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
12935	ICAO	131	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Pappe (4G)
12935	ICAO	131	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
12935	ICAO	131	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
12935	ICAO	131	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
12935	ICAO	131	6	Behälter aus Holz		Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
12935	ICAO	131	7	Spulen		Kisten aus Sperrholz (4D)
12935	ICAO	131	8			Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
12935	ICAO	131	9			Kisten aus Stahl (4A)
12935	ICAO	131	10			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
12935	ICAO	131	11			Fässer aus Pappe (1G)
12935	ICAO	131	12			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
12935	ICAO	131	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
12935	ICAO	131	14			Fässer aus Sperrholz (1D)
12935	ICAO	131	15			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
13169	ICAO	135	1	Säcke aus Papier	nicht erforderlich	Kisten aus Aluminium (4B)
13169	ICAO	135	2	Säcke aus Kunststoff		Kisten aus Schaumstoff (4H1)
13169	ICAO	135	3	Behälter aus Pappe		Kisten aus Pappe (4G)
13169	ICAO	135	4	Behälter aus Metall		Kisten aus Naturholz, einfach (4C1)
13169	ICAO	135	5	Behälter aus Kunststoff		Kisten aus Naturholz, mit staubdichten Wänden (4C2)
13169	ICAO	135	6	Behälter aus Holz		Kisten aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium (4N)
13169	ICAO	135	7	Einwickler aus Papier		Kisten aus Sperrholz (4D)
13169	ICAO	135	8	Einwickler aus Kunststoff		Kisten aus Holzfaserwerkstoff (4F)
13169	ICAO	135	9			Kisten aus starrem Kunststoff (4H2)
13169	ICAO	135	10			Kisten aus Stahl (4A)
13169	ICAO	135	11			Fässer aus Aluminium (1B1, 1B2)
13169	ICAO	135	12			Fässer aus Pappe (1G)
13169	ICAO	135	13			Fässer aus einem anderen Metall (1N1, 1N2)
13169	ICAO	135	14			Fässer aus Kunststoff (1H1, 1H2)
13169	ICAO	135	15			Fässer aus Sperrholz (1D)
13169	ICAO	135	16			Fässer aus Stahl (1A1, 1A2)
