Zusammengesetzte Verpackungen sind zulässig. 

Die allgemeinen  Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 müssen erfüllt sein.

Zusätzliche Vorschriften:
1. Die Verpackungen müssen einen füllungsfreien Raum von mindestens 10 % haben.
2. Die Verpackungen müssen mit einer Lüftungseinrichtung versehen sein.