Die allgemeinen  Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, ausgenommen 4.1.1.15, und 4.1.3 müssen erfüllt sein.

Für Versandstücke, die größere Mengen flüssiger Stoffe enthalten, muss die Verpackung den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II für flüssige Stoffe entsprechen.

Zusätzliche Anforderungen:
Verpackungen, die für scharfe oder spitze Gegenstände, wie Glasscherben oder Nadeln, vorgesehen sind, müssen durchstoßfest und in der Lage sein, flüssige Stoffe unter den Prüfbedingungen des Kapitels 6.1 zurückzuhalten.