Siehe 2.5.3.2.5 des IMDG-Codes:

"Die Klassifizierung von nicht in 2.5.3.2.4, Verpackungsanweisung IBC520 oder Anweisung für ortsbewegliche Tanks T23 aufgeführten organischen Peroxiden oder bereits zugeordneter organischer Peroxide zu einer Gattungseintragung muss durch die zuständige Behörde des Ursprungslandes auf der Grundlage eines Prüfberichts erfolgen. Die für die Klassifizierung dieser Stoffe anzuwendenden Grundsätze sind in 2.5.3.3 aufgeführt. Prüfverfahren und Kriterien sowie ein Beispiel für einen Prüfbericht sind im Teil II der aktuellen Ausgabe des Handbuchs Prüfungen und Kriterien aufgeführt. In dem Zulassungsbescheid müssen die Klassifizierung und die einzuhaltenden Beförderungsbedingungen angegeben sein (Siehe 5.4.4.1.3).[...]"

Diese BAM-Nr. repräsentiert die Sammeleintragung an sich, unter der Voraussetzung, dass das organische Peroxid zusätzlich ätzende Eigenschaften im Sinne des IMDG-Codes aufweist. Dieser Eintragung wurde nach 4.1.7.1.4.3 des IMDG-Codes die Verpackungsmethode OP7 zugeordnet.