Die allgemeinen Vorschriften nach 4.1.1 und 4.1.3 müssen erfüllt sein.

Innenverpackungen aus Kunststoff, Papier oder Pappe müssen staubdicht sein.

Außenverpackungen aus flexiblem Kunststoff (51H) dürfen nur mit flexiblen Innenverpackungen verwendet werden.

Das Höchstvolumen der Großverpackung darf max. 3 m³ betragen.

Sondervorschrift für die Verpackung L3:
Für die UN-Nummern 1309, 1376, 1483, 1869, 2793, 2858 und 2878 müssen die flexiblen Innenverpackungen oder Innenverpackungen aus Pappe staubdicht und wasserbeständig oder mit einer staubdichten und wasserbeständigen Auskleidung versehen sein.
