Sondervorschriften für die Verpackung PP38 und PP100:
PP38: Für die UN-Nummer 1309 sind Säcke nur in geschlossenen Güterbeförderungseinheiten oder als Ladungseinheiten zugelassen.

PP100: Für die UN-Nummern 1309, 1323, 1333, 1376, 1408, 1435, 1449, 1457, 1472, 1476, 1483, 1509, 1516, 1567, 1869, 2210, 2793, 2858, 2878, 2950, 2968, 3089, 3096 und 3125, müssen flexible Verpackungen, Verpackungen aus Pappe oder Holz staubdicht und wasserbeständig oder mit einer staubdichten und wasserbeständigen Auskleidung versehen sein.