Zusätzliche Vorschriften:
1. Die Zwischenverpackungen müssen mit wassergesättigtem Material wie einer Frostschutzlösung oder befeuchtetem Polstermaterial gefüllt sein.

2. Die Außenverpackungen müssen mit wassergesättigtem Material wie einer Frostschutzlösung oder befeuchtetem Polstermaterial gefüllt sein. Außenverpackungen müssen so gebaut und verschlossen sein, dass ein Verdampfen der Befeuchtungslösung verhindert wird, ausgenommen für die UN-Nummer 0224, wenn trocken befördert wird.